문서번호	시설과-3769
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
배진수	공헌구	代이행용	06/28 송천헌
협 조
	총무과장		이행용
	조경과장		代강금완
	동물기획과장		김보숙
	동물복지1과장		代차준호
	★종보전연구실장		어경연

「황새마을 시설개선공사」 설계용역

착수보고회 개최 결과보고

2017. 6.

서 울 대 공 원

시 설 과

「황새마을 시설개선공사」 설계용역

착수보고회 개최 결과보고

「황새마을 시설개선공사」설계용역 착수보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 황새마을 시설개선공사 설계 용역

□ 시설물 개요

○ 위  치 : 과천시 막계동 788  황새마을

○ 건축물 : 지상1층, 연면적 121.3㎡

○ 방사장 : 1,015㎡

□ 계 약 자 : ******************

□ 계약금액 : ********

□ 용역기간 : 2017. 5. 22. ∼ 8. 19.

Ⅱ		보고개요

□ 일  시 : 2017. 6. 26. (월) 14:00 ~

□ 장  소 : 관리부 회의실

□ 참석자

○ 서울대공원 : 대공원장, 시설과장, 동물기획과장, 종보전연구실장, 담당팀장 외 다수

○ 보  고  자 : 오빌종합건축사사무소 양석만 건축사

□ 보고내용

○ 과업수행 방향 및 방법

○ 과업수행 세부계획

○ 기타 과업수행에 필요한 사항

Ⅲ		보고회의 결과

□ 방사장 지붕의 높이는 5m이상으로 확장하고, 방사장을 합사 및 격리가 가능하도록 계획할 것.

□ 황새마을의 조류 종수를 황새 중심으로 축소조정하고, 조류의 복지를 고려하여 방사장을 최대한 크고 간단하게 계획할 것.

□ 1,2단계 공사시 공사간섭이 예상되므로 구분없이 통합으로 진행할 것.

□ 추경예산 확보 진행사항을 감안하여 진행하되, 지붕설계는 현재의 복잡한 방사장 구조물을 철거하고 신설하는 “3안”으로 진행할 것.

* 방사장의 전체구조는 원형 외에 다른구조도 고려해 볼 것.

□ 회의 사진

Ⅳ		향후계획

□ 회의결과를 반영하여 설계용역 진행하고자 함.  끝.