생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 소화전 불량맨홀 정비에 따른 검수계획(강동구청1차-7개소)

1. 강동구청 도로과-14041(2017.06.29.)호 “불량맨홀 정비완료 내역 통보(1차)” 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 소방용수시설 불량맨홀 정비 완료에 따른 검수 확인 계획을 알려드리니 해당 부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

연번	관할부서	용수번호	위 치	형 식	비고
1	고덕	4479호	천중로49길 102(노인회관)(명일동 351-10)	지하식
2	고덕	4477호	상암로51길 12(월드센터)(명일동 341)	지하식
3	암사	3028호	올림픽로104길 14(대운카)(암사동 441-2)	지하식
4	고덕	1629호	강동구 동남로82길 13-4(고덕동 293)	지하식
5	천호	2566호	구천면로11길18-4(아리랑슈퍼)(천호동 337-116)	지하식
6	천호	358호	강동구 천호동 41(구민회관 앞)	지하식	민원대상
7	길동	2861호	강동구 천중로50길24(길동 357-17)	지하식	자체조사 추가대상

※ 상세내용 붙임 참고

나. 확인사항 - 보수 소화전 검수에 준하여 확인

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원발생 시 본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(및 소화전 담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부드리며,

나. 소방용수 정기조사 시 도로 공사 관련하여 소화전 맨홀 상태 확인에   유의하여 주시고, 문제 발생 시 소방용수 담당자에게 유선 통보를 바라며

다. 검수결과는 7. 5.(수) 까지 제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보 관리를 위하여 신규 및 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 검수 확인 목록 1부.

2. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
★담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 06/30 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4129	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개