상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 알림

관내 배수지 및 관말 잔류염소 농도을 2017. 7. 3. 11:00부터 아래와 같이 변경하여 잔류염소값을 조정 공급하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 정수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
0.41mg/L	0.44mg/L	관말 잔류염소 유지

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울물연구원장(수질연구과장),중부수도사업소장(행정지원과장),중부수도사업소장(현장민원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	김유선		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	07/03 신동호
협조자	주무관	정갑평
시행	정수과-3502	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)-3146-5547	/전송	02-3146-5509	/	YSKIM21@seoul.go.kr	/	대시민공개