상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청(신축)에 따른 협의 의견 회신 ************

1. 건축과-16260(2017. 7. 3.)호와 관련입니다.

2. ************** 건축허가신청(신축)에 따른 급수협의 요청에 대하여 다음의 급수협의조건을 이행하여야 급수공사 승인이 가능함을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치: **************

- 규모: 지하0층/지상6층, 연면적 445.51㎡

- 용도: 근생 및 다세대(단지형/11세대)/신축

나. 급수가능여부: 급수가능지역

다. 직결급수 가능여부 및 조건

- 지상6층 이하: 순직결급수 가능

라. 기타사항

- 다세대, 근린생활시설의 벽체계량기함 설치시 붙임1의 급수협의조건에 명시된 벽체수도계량기 보호함 규격도를 참고하여 벽체계량기 함을 공용공간인 출입구 및 복도 등에 개별설치해야 함.

- 급수공사 신청시 연면적 및 건물용도에 맞게 옥내급수관을 설치해야 함.

붙임: 1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종학		시설관리과장	07/04 김태형
협조자
시행	시설관리과-12714	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)