문서번호	녹지관리과-5832
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
안순호	강병기	07/05 代임광빈
협 조

서울광장 저류조 수위계 교체 설치 계획

2017.  7.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 저류조 수위계 교체 설치 계획

서울 광장 잔디 급수를 위해 사용하고 있는 저류조가 수위계 감지 기능 이상으로 정상 작동이 안되어 아래와 같이 교체 설치 하고자 함.

Ⅰ		저류조 현황

□ 담수량 : 약 500t

□ 기  능 : 서울광장 분수 가동용으로 사용하던 물을 저류조로 보내 저장                  하여 잔디 급수 재활용.

□ 준공일 : 2004. 5. 1.

Ⅱ		교체 계획

□ 물 품 명 : 저류조 수위계

□ 수    량 : 1EA

□ 교체사유

- 공간이 밀폐되어 수위계 내부 기판 부식으로 인한 감지 기능 상실

Ⅲ		보고자 의견

□ 적정 수위 조절이 안돼 저류조 범람 및 잔디 급수장비 가열 등

안전사고 우려가 있어 교체 정비 하고자 함.

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 55만원

- 수위계 구매 설치 1식 : 55만원

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산 및 산하공원 운영,

남산 및 산하공원 등 유지관리, 사무관리비

≪ 현 황 사 진 ≫

고장 수위계