문서번호	시설보수과-2435
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	김재봉	김일운		07/05 정흥순
협 조

정밀점검 및 내진성능평가 용역  결과보고

2017.07

난지물재생센터 시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

정밀점검 및 내진성능평가 용역 결과 보고

시설물의 안전관리에 의한 특별법 제6조(안전점검의 실시)에 의거 실시한 우리센터 제1·2처리장 건축 및 토목시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역에 대한 결과 및 지적사항에 대한 향후 조치계획 보고임

□ 용역개요

◯ 용역명 : ‘17년 정밀점검 및 내진성능평가용역

◯ 계약자 : ㈜장민이엔씨 대표 한영필

◯ 계약금 : 76,587,000원

◯ 계약기간 : 2017.02.21. ∼ 2017. 06. 20

□ 정밀점검 결과

◯ 유입펌프장 외 44개 시설

구분	A등급	B등급	C등급	비고
시설명	탈취휀동(유입)	침사지 외 28개시설	최초침전지 외 13개시설
주요손상원인	- 상태양호	시공초기 건조수축 사용환경 노후화	-사용년수 경과에 따른 노후화 -변위측정결과불량
주요손상종류	- 상태양호	-균열 -누수,백태	-콘크리트 열화, 누수 균열

□ 내진성능 평가 결과

◯ 조사대상 : 관리본관동, 관사2동, 관사4동

◯ 점검결과 : 시설물에 대한 외관조사 및 비파괴시험등을 종합한 결과 안전등급 “B(양호)등급”으로  판정됨

□ 조치계획

◯ 정밀안전점검 결과 주요부재에 심각한 결함이나 안전에 위협이 있어 사용중지 및 보강 또는 개축이 필요한 시설은 없음(상태등급 “D”, “E”)

◯ 일부 유지관리 및 보수가 필요한 시설물에 대하여는 시설물별 관리부서에서 보수의 우선순위를 정한 후 일상적인 유지관리부서는 일상유지 보수비를 활용하여 보수하고 광범위한 보수가 필요한 시설에 대하여는 별도의 예산을 수립하여 보수 추진코자 함.

◯ 내진보강 성능 결과 별도의 공사가 필요없는 안전등급 “B(양호)등급”으로 판정되어 별도의 내진보강 공사는 시행하지 않도록 함.

□ 행정사항

◯ 용역보고서 배부계획

구분	계	시설보수과	관리과	운영과	비고
정밀점검용역보고서	10	4	2	4
내진성능평가 보고서	2	2	-	-

붙임 : 정밀점검 및 내진성능 결과보고서 1부(별첨).  끝.