『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-19785		권영안	07/06 김홍준

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구	1. 누수복구 장비점검 - 발전기 40KW 외21 보유장비 점검완료 2. 진흥로69(역촌동43-77),365T43 - 횡방향 SSP20mm 접합부누수 - 주철 300/20 새들천공 - SSP20* 20.1m 개량 - 밸브폐쇄(분기점 폐쇄지시)
임헌대	마포구 누수복구	1. 동교로9길30(망원동 378-21) NO.344T24 - 횡방향 SSP20 접합부누수 - 주철200*40새들분기 - SSP40~25*5.7m 연결 - 주철200/20새들잠금 및 켑설치외 1개소 2.월드컵북로31길22 (성산동 165-56) NO.345 - 계량기 20mm 접합부 누수 - 계량기 20mm 앵글밸부 교체 3.성산로11길60(중동390.청구아파트101동월편)NO.346 - 상수도맨홀 누수여부 - 현장출동 이상없음 * 누수복구 장비점검 - 발전기 40KW 외21 보유장비 점검완료
김동건	서대문구 누수복구	1. 홍지문2길43(홍은동4-13), NO.287 옥내 누수 2. 연희로12길21-8(연희동236-1), NO.288 SSP15~20mm*5.0m 접합 보호통설치(15*2) 3. 은평터널로8-7(수색동146-8), NO.389 흑PE80mm 직관부 누수 ￠80mm 클램프 접합 * 누수복구 장비점검 - 발전기 40KW 외21 보유장비 점검완료

2017년 7월 05일 (날씨 : 맑음) 수요일

부분공개(6)