지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이경천	박홍준	07/10 김용근

우리사업소 관내 관악구 신원동 412-336 202호 수전의 이상 수도계량기(지침비정상)관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 7. 8

보고자 : 주무관  이경천

□ 수전내역

연번	주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균 사용량	비고
1	관악구 신원동 412-336 202호	유인표	28161051	10	15	h12-256805	7.7	1,524	1030	20	지침비정상 (천단위)
2	관악구 신원동 412-336 주계량기	이한춘	28161033	10	32	h13-12841	7.7	10,926	678	629	정상사용량

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 옥내누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

- 위 수용가는 최근1년간 2개월 평균사용량이 20㎥으로 2017.7.7. 정례검침결과 지침1,524㎥ 2개월사용량 1,030㎥으로 격증하여 현장확인한 바, 공동주택으로 위의 표 202호 1번과 2번 주계량기의 사용량을 비교 하였을 때 세대합산량과 일천㎥의 차이가 발생하여 202호 수도계량기는 천단위 지침이 비정상 회전한 것으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 당월사용량은 전년동월 사용량(18㎥) 조정하고자 합니다.  끝.