화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 7.  11 .(화)

1. 확인대상

대 상 명	스위스 대사관 신축 공사장			전화번호	*************
소 재 지	종로구 송월동 32-10	대표자	서강덕	주 용 도	업무시설 (외국공관)
건물구조	양식 R/C조 지상 3/0층			소방안전관리자	부장 서강덕 (이안알앤씨)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 1층 바닥 시멘트 기초 공사완료후 2층 바닥 거푸집 작업시공 중	감독자에게 현장 작업인부 안전모 착용토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 절단작업은 유압절단기로 사용하고 있으며 바닥공사중으로 화기 미 취급	아직 용접작업 시행치 않음
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 2면이 6m 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음	차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현장 안전관리자 업무 적정하게 수행중	안전관리자에게 안전장구 착용하기 전에 작업장 투입되는 일이 없도록 지도

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		07/11 강길구
협조