투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제1경사로 보도 판석 포장구간 하부 되메우기 토사 변경 등 검토 요청

1. 귀 공단(사)에서 감독(시행)중인『청계천 생태환경 개선공사(2단계)』와 관련입니다.

2. 신설중인 청계천 모전교 좌안 제1경사로 판석 포장의 하자 발생  예방 등을 위하여 다음과 같이 요청하오니, 면밀히 검토하시어 현장 조치하여 주시고, 향후 설계변경시 정산 반영하여 주시기 바랍니다.

□ 요청내용(붙임 참조)

- 보도확장구간(모전교 ~ 광통교, 폭 1m, 연장 약 130m)의 판석포장의 하부 토사 되메우기 두께는 10 ~ 15cm가 가능한 상태로, 충분한 두께가 확보되지 않아 다짐불량, 침하우려 등이 있으므로, 국토교통부 도로공사 표준시방서 등에 적합한 재료로 변경 검토

- 보도 판석 포장과 경사로 구조물 접합구간에 마감용 경계석(15x15x100cm, 약 77m)을 설치하여 접합부 파손 예방, 기존  판석 보도와 통일되도록 조치

붙  임 : 요청구간 관련사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시설공단이사장,(주)충정종합건설 현장대리인 최재복 귀하
주무관	박중모		치수시설과장	조성만		방재시설부장	07/13 남궁용
협조자
시행	방재시설부-12257	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개