문서번호	누수방지과-7024
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	강신재	07/24 구아미
협 조

2017년 5월 유수율 보고

2017년 7월

2017년 5월 유수율 보고

2017년 5월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		5월 유수율 현황

□ ’17년 5월 유수율: 95.20%(전년 대비 0.17% 증가)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2017년 5월	98,865 (3,189)	94,120 (3,036)	95.20%
2016년 5월	99,054 (3,195)	94,135 (3,037)	95.03%
증․감	감 189 (감 6)	증 15 (증 1)	증 0.17%

□ ‘17년 5월(누계) 유수율: 95.66%(전년 대비 0.57% 증가)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2017년 1~5월	465,460 (3,083)	445,244 (2,949)	95.66%
2016년 1~5월	471,189 (3,120)	448,070 (2,967)	95.09%
증․감	감 5,729 (감 37)	감 2,826 (감 18)	증 0.57%

[ 최근 3년간 월별 누계 유수율 현황 ]

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 총 괄(누계)  : 전년 동월대비 유수율 0.57% 증가

❍ 공급량은 전년 동기대비 1.21%(5,729천㎥) 감소

❍ 조정량은 전년 동기대비 0.63%(2,826천㎥) 감소

❍ 공급량 감소량이 조정량 감소량보다 많아 유수율이 증가함.

□ 공급량 분석

❍ 5월 공급량 : 전년 동월대비 0.19%(189천㎥) 감소

❍ 일평균 기온 : 19.5℃로 전년대비 0.1℃ 낮음.

❍ 5월말 서울시 전체인구 : 9,919천명(전년 대비 77천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 65건 증가(741건→806건)

❍ 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 9일로 전년대비 4일 감소

강우량은 16.1㎜로 전년대비 144.4㎜ 적음.

❍ 사업소별 5월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 5월	98,865	12,526	10,668	15,530	10,286	12,909	14,974	11,845	10,127
2016년 5월	99,054	13,006	10,587	15,507	9,971	12,914	15,258	11,969	9,842
증 감 량	-189	-480	81	23	315	-5	-284	-124	285
증감율(%)	-0.19	-3.69	0.76	0.15	3.16	-0.03	-1.86	-1.03	2.89

- 중부는 구역유량계 신설 및 조정에 따른 공급량 감소

- 북부는 수계전환 및 퇴수 등으로 공급량 증감

- 강남·남부는 재개발 재건축 및 인구감소로 공급량 감소

- 강동은 위례, 문정지구 입주 및 인구증가로 공급량 증가

❍ 사업소별 인구수 감소 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-77	-14	-15	-5	-17	-6	-14	-8	2
2017년 5월	9,919	956	1,182	1,424	1,237	1,489	1,512	1,019	1,110
2016년 5월	9,996	970	1,197	1,429	1,254	1,495	1,526	1,017	1,108

- 인구감소(77천명)에 따른 공급량 감소 영향

- 입국자수 전년 동기대비 514천명(-34.5%) 감소

- 출국자수 전년 동기대비 347천명(+20.9%) 증가

□ 조정량 분석

❍ 5월 조정량은 전년 대비 0.01%(15천㎥) 증가

[’17. 7월 납기 : ’17. 4. 21.~’17. 7. 8. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

- 재개발 재건축으로 가정용 사용량 감소 및 관광객 감소로 일반용 사용량 감소

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 5월	94,120	11,022	11,083	14,858	9,569	12,148	13,972	11,466	10,002
2016년 5월	94,135	11,302	11,059	14,706	9,635	11,996	13,993	11,670	9,773
증 감 량	-15	-280	24	152	-66	152	-21	-204	229
증 감 율(%)	0.01	-2.48	0.22	1.03	0.68	1.26	-0.15	-1.74	2.34

중부 : 관광객 감소등으로 관련업소 사용량 감소

서부 : 재개발 지역 신규 입주등으로 사용량 증가

동부 : 뉴타운, 재개발 아파트 입주등으로 사용량 증가

북부 : *************************에 따른 사용량 감소

강서 : ********** 입주에 따른 사용량 증가

남부 : 체육관등 이용객 감소등에 따른 사용량 감소

강남 : 관광객 감소 및 경기침체등으로 영업용 사용량 감소

강동 : *****************에 따른 사용량 증가

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2017년 5월	60,580	7,302	21,670	1,764	2,458
2016년 5월	60,644	7,500	21,694	1,757	2,311
증 ․ 감	-64	-198	-24	7	147
증 감 율(%)	-0.10	2.64	-0.11	0.39	6.36

- 가정용: 재개발 재건축등으로 사용량 감소

- 공공용: 리모델링 및 이용객 감소에 따른 사용량 감소

- 일반용: 관광객 감소 등으로 업소 사용량 감소

- 욕탕용: 리모델링 후 영업개시 등으로 사용량 증가

- 시계외: 남양주, 구리, 하남 입주자 증가로 사용량 증가

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2017년 5월	849,131	71.34	9,226	791.44	117,050	185.14	761	2,318.12
2016년 5월	833,632	72.75	9,213	814.09	113.538	191.07	788	2,230.27
증 ․ 감	15,499	-1.41	13	-22.65	3,512	-5.93	-27	87.85
증 감 율(%)	1.86	-1.93	0.14	-2.78	3.09	-3.10	-3.42	3.93

- 가정용은 재건축 공동주택 세대별 수도계량기 증가로 건수증가 및 건당 조정량 감소

- 공공용은 요양병원 및 공원 증가로 건수 증가 및 전년도 누수 등으로 조정량 감소

- 일반용은 신축 등으로 고지건수는 증가하나 건당 조정량은 경기침체로 감소

- 욕탕용은 폐업으로 고지건수 감소, 리모델링후 영업개시 등으로 조정량 증가

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 5월(당월) 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2017년 5월	95.20	87.99	103.89	95.67	93.03	94.11	93.31	96.80	98.76
2016년 5월	95.03	86.90	104.46	94.84	96.63	92.89	91.71	97.50	99.30
증 ․ 감	0.17	1.09	-0.57	0.83	-3.6	1.22	1.6	-0.7	-0.54

- 증가 사업소 : 중부, 동부, 강서, 남부

- 감소 사업소 : 서부, 북부, 강남, 강동

□ 수도사업소별 5월(누계) 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’17년목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
’17년누계	95.66	90.35	100.24	96.65	94.45	94.53	95.07	95.97	99.10
목표대비	0.16	-0.9	3.58	0.08	-1.05	0.23	0.02	-1.7	1.49
’16년누계	95.09	88.19	99.17	94.87	96.65	93.98	94.31	96.90	99.03
전년대비	0.57	2.16	1.07	1.78	-2.2	0.55	0.76	-0.93	0.07

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화 추이 비교 분석.  끝.