문서번호	신물질분석과-869
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
홍원해	안재찬	김복순		07/24 정득모
협 조
	주무관		정관조

환경부『먹는물 수질감시항목』개정관련 검토보고

2017. 7.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

환경부『먹는물 수질감시항목』개정관련 검토보고

환경부「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」개정과 관련하여 우리 연구원이 개발한 분석법 반영결과 및 향후계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 서울특별시 감시항목 확대 6항목 분석 표준매뉴얼 송부 및 분석법 반영 건의 (신물질분석과-440, ’17.4.13.)

○「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」알림 (환경부 수도정책과-4195, ’17.7.17.)

□ 개정현황 (환경부고시 제2017-141호)

○ 개정사유

-「수도법」제26조제3항에 따른 원‧정수 중 미규제 미량유해물질의 모니터링 추진 운영

- 미규제 미량유해물질 모니터링 사업을 통해 축적된 자료를 토대로 위해도평가를 실시한 결과, 사전예방적 관리가 필요한 나이트로사민류 2종(NDMA, NDEA) 지정

※ 수돗물 중 미규제 미량유해물질 관리방안 연구 : 우리 연구원과 공동연구 추진

○ 개정내용 : 나이트로사민류 2종 추가

- 추가항목 : N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA)

(단위 : mg/L)

항목	수질 기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시자리수
NDMA	0.000 07	0.000 005	0.000 000
NDEA	0.000 02	0.000 002	0.000 000

- 개정 고시 시행일 : 2018. 7. 1.

․검사기관의 장비확충과 숙련도 향상 등을 위해 1년의 유예기간 이후 시행

□ 요청내용 및 반영결과

○ 서울시 감시항목 확대 6항목 분석법 반영 요청 (’17.4.13.)

- 6항목 확대 현황 및 분석법

연번	분류	항목	수질기준 (mg/L)	분석장비	분석방법
1	조류독소	아나톡신-a	0.005 이하	LC-MS/MS	·전처리 : 고체상 추출 ·이온화 방식 : 전자스프레이이온화법
2	산업용 화학물질	과불화옥탄산 (PFOA)	0.001 이하	LC-MS/MS	·전처리 : 고체상 추출 ·이온화 방식 : 전자스프레이이온화법
3		과불화옥탄술폰산 (PFOS)	0.001 이하	LC-MS/MS
4	소독부산물	N-니트로소디메틸아민 (NDMA)	0.0001 이하	GC-MS/MS	·전처리 : 고체상 추출 ·이온화 방식 : 화학이온화법 및 전자충격이온화법*
5		N-니트로소디에틸아민 (NDEA)	0.0001 이하	GC-MS/MS
6	방사성물질	요오드-131	10 Bq/L 이하	감마분광분석기	·방사성 핵종물질의 감마선 분석

* 화학이온화법 : US EPA 521법, 전자충격이온화법 : 서울물연구원 개발 분석법

- 관련 학술자료

․GC-MS/MS를 이용한 한강수계 및 상수도 계통에서 N-nitrosamines 조사 (한국물환경학회지, 제32권 제5호, 2016)

․상수도계통에서 N-nitrosamines 조사 연구

(제16회 상수도연구발표회, 2017.3.22.)

○ 6항목 중 나이트로사민류 2항목(NDMA, NDEA)에 대한 분석법을 반영 채택하였으나 수질기준은 우리시 보다 다소 강화함

(단위 : mg/L)

항목	수질기준		비고 (WHO 먹는물 가이드라인)
	서울시 감시항목	환경부 감시항목
NDMA	0.000 1	0.000 07	0.000 1
NDEA	0.000 1	0.000 02	-

□ 서울시 수질현황 및 조치계획

○ 금번 환경부 고시에 반영된 2항목(NDMA, NDEA)은 2016년부터 서울시 감시항목으로 지정, 관리하고 있음

- ’16년 수질검사 결과 88점 중 9점 검출로 불검출 또는 정량한계수준으로 미량 검출되었음

항목명	정량한계	구분	2016년 수질검사 결과
			1분기	2분기	3분기	4분기
NDMA	0.000 002	원수	불검출 (불검출 ~ 0.000 003)	불검출	불검출	불검출
		정수	0.000 002 (불검출 ~ 0.000 008)	불검출	불검출	불검출 (불검출 ~ 0.000 003)
NDEA	0.000 002	원수	불검출	불검출	불검출	불검출
		정수	불검출	불검출	불검출	0.000 002 (불검출 ~ 0.000 005)

○ 강화된 기준은 서울시 감시항목에 반영하고 시 수도조례 시행규칙 개정 추진

- 수도법 제26조제4항에 따라 추진

	< 수도법 제26조>
④ 시·도지사는 주민의 건강보호 등을 위하여 필요한 경우 해당 시·도의 조례로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정할 수 있다. 다만, 둘 이상의 시·도에 원수 또는 정수를 공급하는 광역상수도에 대해서는 그러하지 아니하다. 1. 제2항에 따른 수질기준 및 제3항에 따른 먹는물 감시항목별 감시기준의 강화 2. 제2항에 따른 수질기준 항목 외의 항목에 대한 수질기준 및 검사방법과 제3항에 따른 먹는물 감시항목 외의 항목에 대한 감시기준 및 검사방법

□ 행정사항

○ 서울특별시 수도조례 시행규칙 개정 요청 (본부 수질과).

붙임 : 1. 환경부 수질감시항목 고시 개정 전문 1부.  끝.