【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(2)

시 행	민방위경보통제소-2488
시행일자
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자

담당자		경보운영팀장	민방위경보통제소장	서울종합방재센터소장		결재
이강환		김성민	이방우	07/24 이성묵
협 조
	장비관리팀장				代홍현기
	경보상황팀장				유태식

건 명	노후 민방위 경보사이렌 교체		요청기관	서울종합방재센터
산출금액	*************
구 매 예정일자	2017년 9월	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2017년 8월
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 서울종합방재센터 민방위경보통제소 ․ 작 성 자 : 이강환 (전화번호 : 726-2099)
예산내역	사 업 명	예산과목				예산액(천원)
	민방위경보시설확충및보수	시설비				1,230,200
□ 목 적 - 노후된 경보사이렌의 교체를 통한 안정적인 경보시스템 상태유지 - 동주민센터 청사 이전에 따른 경보사이렌 이전 설치 □ 사업내역 - 교 체 : ******************************
◦ 첨부 서류 1. 산출기초조사서 및 원가계산서 1부. 2. 민방위 경보사이렌 규격 및 설치시방서 1부. 3. 견적서 4부.

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 노후 민방위 경보사이렌 교체

품 명	규 격	단위	수량	비고
메인제어장치	MAIN CPU : S3C6410,저장메시지 64MByte 저장녹음/재생 8분 녹음	대	2
오디오연계장치	오디오:IN 4CH,OUT1CH, 오디오감시:IN 5CH, OUT 1CH 이상	대	2
원격제어장치	디지털제어:IN 12CH, OUT 8CH	대	2
전면조작반	LCD 7“ 터지조작반, 발령스위치,모니터스피커	대	2
경보단말장치셀프	19인치 3U	대	2
전원제어장치	전압감시:AC150~300V, DC0~60V/ 전류감시:12V, 24V, 48V	대	2
DSU(단독형)/통제	9.6kbps	대	4
위성원격리셋장치	CANTUS32BIT, ROM128K, SRAM 80KByte	대	2
위성수신기	F3위성채널수신, 950～1450 MHz	대	2
마이크	PTT마이크	개	2
전원장치(충전기)	DC54V/50A	대	2
고성능방송앰프제어부	OSC(민방위경보신호발생)	대	2
고성능방송앰프	DC48V-200W	대	24
AMP SHELF	19인치 2U	대	4
랙	19인치 600*1200*750	대	2
FXS모듈 (경보사이렌 연결용)	4 port FXS or DID	개	2
장비보관함	2000(W)*2400(H)*2200(D)	대	2
온습도계	온도감시:-20~100℃	개	2
자동차단복구장치	20A	set	2
차단기	배선용차단기	개	2
전자접촉기	40a-DC	개	2
위성LNB	12.25～12.75GHz	대	2
정지향성 혼스피커	정지향성, 416mm(H)×599(W)×525mm(D)	식	48
드라이브유니트	75W-8Ω	식	48
철관주	216.3Ø*4.5T*3M	기	2
종합피뢰보안기	전원,데이터4선식,2선식	식	2
전화기	GS-460	개	2
전원케이블	F-CV 2.5mm*3C	m	50
위성케이블	HFBT-5C	m	40
스피커케이블	CVV1.5*50C	m	40
통신케이블	UTP Cat.5E 4P	m	50
플렉시블 전선관	GW-16(방수)	m	50
플렉시블 전선관	GW-22(방수)	m	50
플렉시블 전선관	GW-42(방수)	m	50
피뢰침	주공용	개	2
	F-GV35㎟	m	70
접지 케이블
모르타르
	40㎏	포	8
거푸집
	합판	㎡	0.8
방수재
	I액형 우레탄(18㎏)	통	2
지선
	와이어 로프 8mm철심도금	m	120
지선 연결고리
	와이어 클립Ø8	개	48
지선 연결고리
	턴버클Ø8	개	8
지선고정용 너트	아이너트Ø8	개	8
앙카볼트	셋트앙카 5/8" 125mm	개	8