『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-21509		권영안	이준호	07/25 김홍준

2017년 7월 21일 (날씨 : 맑음) 금요일

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구누수복구	1.증산로19길25-1(신사동38-43), NO422 - SSP15mm 계량기접합부 누수, 앵글밸브접합 2.응암교298(응암동104-25), NO424 - 옥내누수 3.증산로 19길25-1(응암동333-100), NO425 -건수 4.갈현로9길17-2(역촌동74-24) -탐지요망(누수위치 불명확) 5.갈현로41가길6(갈현동9-85), NO417 - 횡방향 PVC15mm 접합부누수 -SSP50/20 분기 SSP20~15*3.7m개량 -보호통설치(15) - SSP50/20불용관 정자철거 및 직관연결
임헌대	마포구 누수복구	1. 굴레방로27-10(아현동327-41) NO.377T30 - GS 15㎜ 불용관 이음부 누수 - GS 15㎜ 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 2. 만리재옛8길18(공덕동21-24) NO.378 - SSP15㎜ 계량기 접합부 누수 - SSP15㎜ 계량기 앵글밸브 교체 3. 연남로3길43-6(연남동565-41)야간 NO.379 - SSP20㎜ 접합부 원인자 누수 - SSP20~15*2.7m 연결 - 확인서 첨부
김동건	서대문구 누수복구	1. 모래내로443(홍제동156-305), NO.316T35 - 횡방향 SSP20 직관부 누수 - SSP20mm*0.6M연결 2. 흥지문2길43(홍은동4-13), NO.317 - 종방향 노후관 SP200(현수관로) 직관부 누수 - SP200/100 누수방지새들 설치 3. 연희로11나길7-7(연희동128-27), NO.318 - 출동옥내누수 4. 연희로27갈길50(연희동200-24), NO.303-1 - 횡방향 SSP20 접합부 누수 - SSP20~15mm*2.7M연결 - 보호통 설치 (15)

대시민공개