＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	굴착복구공사 및 노후 포장도로정비 시 맨홀 평탄성 확보 철저

1. 도로관리과-11768호(2016.7.25.)와 관련입니다.

2. 굴착복구공사 및 노후 포장도로 정비 시 맨홀과 맨홀틀 주변 포장과의 단차가 1cm이상 발생되는 맨홀은 공사 시방서 기준에 의거 정밀시공하여야 하나,

3. 최근 시행된 공사구간 임에도 불구, 노면과 맨홀의 높이를 맞추지 않고 그대로 포장하는 사례가 있으며,

4. 장마철 집중호우시 단차로 인한 노면수 고임 및 맨홀 주변 포장파손으로 인한 민원유발과 포장 수명 단축 요인으로 작용하여 재차 강조하오니,

5. 도로관리청에서는 포장공사시 반드시 ‘맨홀을 포장면에’ 맞추어 시공할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

6. 아울러 2016~1017년도에 포장한(노후포장, 굴착복구 등) 공사구간에 대하여 일제조사 후 평탄성이 불량한 맨홀에 대한 조사결과 및 조치계획을 붙임양식에 의거 2017.8.18.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 향후 공사구간에 대해 불시점검을 실시할 예정이오니 시공관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

붙임: 1. 평탄성 불량한 포장 시공 사례 1부.

2. 도로포장 정비구간 맨홀평탄성 조사결과 및 조치계획 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장),서구1-25(도로과,토목과,도로관리과),서울시설공단이사장
주무관	윤현주		도로포장안전팀장	임영철		도로관리과장	전결 07/27 배광환
협조자
시행	도로관리과-12559	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동),프리미어 플레이스 6층	/
전화	02-2133-8157	/전송	02-2133-0765	/	jay_ny_hj@seoul.go.kr	/	대시민공개