	강서소방서
수신	방화119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 현장검수 실시 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5105(2017.7.18.)호 “소화전 이설건(마곡지구 D21-5) 기간 연장 승인 요청건”

나. 재난관리과-5383(2017.7.28.)호 “소방용수시설(소화전) 이설 완료 접수건”

2. 소방용수시설(소화전) 검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2017. 7. 28. ~ 8. 1.〔4일간〕

나. 대 상: 소화전

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하여, 행정정보시스템 입력을 철저히 하고

2) 검수결과를 〔붙임2〕서식 활용하여 8. 1.(화)한 보고하시기 바랍니다.

붙임 1. ㈜마노종합건설 소화전 이설 완료건 1부

2. 소방용수 현지 확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代조원보		재난관리과장	07/28 이환종
협조자
시행	재난관리과-5386	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(6)