문서번호	도로보수과-8187
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김동민		08/01 김권일
협 조
	주무관			정회곤
	주무관			천석기

『안전감사 관련 및 노후포장도로 정비공사』대상구간 코아 채취 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

도로보수과

『안전감사 관련 및 노후포장도로 정비공사』

대상 구간 코아 채취 시행

2017년 안전감사에서 지적된 영등포로에 대하여 서울형포장설계를 위한 코아 채취 및 2017년 노후포장도로 정비공사 추가 구간에 대하여 노면 하부층 상태조사를 위한 코아 채취를 실시코자 합니다.

Ⅰ		관련근거

도로표장연구센터-1548(2017.7.20.) 서울형포장설계법을 위한 코어채취

협조요청

Ⅱ		코아채취

1. 서울형포장 구간

목  적 : 2016년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 공사 구간인 영등포로

(영등포 유통상가 교차로~영등포시장 교차로)에 대하여 서울형 포장설계법

적용을 위한 기존 포장 단면 두께 확인용 코어채취

조사방법 : 2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 작업지시

- 코아천공 : 코아 깊이, 균열 깊이 등

- 현장사진 : 천공 전·후 사진

기  간 : 2017. 7 25 ~ 8. 4

대상 및 규모 : 14개

- 1차로 6개소(단면두께 확인용)

- 가변로 버스전용차로 8개소(단면두께 확인 7개소, 균열길이 확인 1개소)

2. 노후포장도로정비공사 구간

목  적 : 2017년 노후포장도로 정비공사와 관련하여 민원발생 등으로 추가  시공이 필요한 구간에 대하여 코아채취 실시

- 코아천공 : 코아 깊이, 균열 깊이 등

- 현장사진 : 천공 전·후 사진

조사방법 : 2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 작업지시

기  간 : 2017. 7 25 ~ 8. 4

대상 및 규모 : 12개

- 공항대로 송정역 중앙버스정류장 4개

- 양천로(가양3-5단지 교차로⇒가양역 교차로) 차로별 2개씩 8개

Ⅲ		행정사항

코아채취에 따른 공사비는 2017년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에  설계변경 반영후 정산

서울형포장 코아채취 결과는 서울시품질시험소에 통보하고 노후포장도로 정비공사 코아채취 결과에 따라 노후포장도로 정비공사에 대한 설계변경  및 공사 시행

붙임 : 1. 서울형포장설계법을 위한 코아 채취 협조요청 1부.

2. 코아천공 조사 서식 1부. 끝.