문서번호	자원순환과-13312
결재일자	2017.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		새활용플라자개관추진팀장	자원순환과장
이경주		이대희	08/03 최홍식
협조

- 서울새활용플라자 -

유니버설디자인 자문회의(2차) 결과보고

2017. 08.

자원순환과

- 서울새활용플라자 -

유니버설디자인 자문회의(2차) 결과보고

서울새활용플라자를 어르신, 어린이, 장애인 등이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 전문가 자문회의을 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일    시 : 2017. 7. 28(금) 14:00~16:30

○ 장    소 : 서울새활용플라자 5층 회의실 / 시설투어

○ 참석대상 : 10명

- 전문가(7) : 한국장애인개발원********* ㈜인텐시브********, ㈜디자인리서치801******** 스튜디어EJ*********  ㈜배리어윙스********* 서울디자인재단*********

송파솔루션장애인자립생활센터*********,

- 내  부(3) : 자원순환과(팀장, 담당), 서울디자인재단(공간마케팅팀장)

○ 내    용

- 공공건축물에 대한 유니버설디자인 체크리스트 설명(서울디자인재단)

- 사진자료를 통한 플라자 유니버설 디자인 보완사항 토의

□ 주요 토의 내용

❶ 건물 입구 및 출입문

- 메인 출입문 자체가 밀고 당기는 형식의 문으로, 장애인의 사용자가 입장 시 어려움이 크므로, 자동문으로 교체 필요

❷ 엘리베이터

- 내외부에 층간 정보 부족, 하차시 정면에 층을 알리는 정보물 필요

- 엘리베이터 옆측에 안내판 자체적으로 게시되어 있어 보행경로 방해

❸ 화장실

- 장애인화장실의 손잡이의 위치 오류

※ 수평 손잡이와 수직 손잡이가 바뀌어있음, 남녀가 바뀌어 달린 것으로 추정

- 화장실 문의 개폐형식이 밖에서는 밀고, 안에서는 당길 수 만 있는 구조로 되어있어 휠체어, 목발의 사용자의 이용이 어려움

- 모든 문의 수정이 어려울 시, 최소한 휠체어를 탄 장애인 사용자가 양쪽에서 밀고 나올 수 있어야 함

△ 비용에 따라 문을 떼어내는 것도 고려해 볼 수 있음(화장실 구조상 세면대만 들여다보이며 복도 끝에 위치)

- 전 층의 화장실에 구조를 변경하기 어려울 경우, 1층의 접근하기 쉬운 화장실에 대한 안내 사인물 부착

❹ 세척실

- 세척실 안에서 작업물의 물기를 제거하고 이동할 수 있는 장치 필요 (물기를 머금은 채 이동시 사고 및 오염의 가능성이 있음)

- 화물용E/V 공간에 카트 배치하여 사용자 편리성 제고 및 사고 예방

❺ 공방 및 팹랩

- 공방별 출입문에 업체별 정보 게시 필요, 부착된 공방 실명 및 점자안내가 출입문이 아닌 벽에 부착되어 위치변경 필요

- 팹랩은 공장과 같은 공간이므로 기기의 유의사항, 복장에 대한 사인물 설치가 필요하며, 위험 상황을 고려하여 안에 주요 동선에 맞는 기계설치 필요

△ 팹랩은 사용자이외에 견학하기에는 위험한 기계가 설치되어 있으므로, 견학은 자제하며 필요시 과정과 결과물에 대한 자료를 만들어 시청각 자료를 활용한 설명하는 방안 검토

❻ 지하주차장

- 여성 및 장애인전용, 경차 등 주차장 표시색상이 층별 고유색상들과 상충되며, 색상이 너무 복잡함

△ 여성전용–핑크, 장애인전용–파란색, 경차–하늘색, 일반 - 회색

- 우레탄 바닥으로 미끄러우며, 지팡이․휠체어 등 이용시 위험하므로, 규사를 뿌려서 미끄러움을 최소화 필요

❼ 셔틀버스

- 드랍존(Drop zone)인식 불분명하며, 사용자 동선을 고려한 명확한 드랍존이 필요

△ 차가 정차할 수 있는 곳과 아닌 곳에 대한 공간 분류와 정보 명시가 필요

❽ 옥외 이동경로

- 플라자 2층 연결데크를 이용한 하수도과학관으로 휠체어 이동시, 난간 폭이 좁으며 이를 잡을 수 있은 핸드레일 필요

- 2층 연결데크(목재 끝부분)의 계단과 관람석의 연결부의 구분높이가 모호한 상태로 데크 끝부분에 논슬립 설치 및 색상으로 표시로 안전사고 예방필요

❽ 휴게공간 및 복도

- 방문객 이동에 따라 머무는 시간이 긴 곳은 앉을 수 있는 공간 필요

- 정체가 예상되는 부분에 대한 동선 및 인포메이션 설계 필요
(모바일을 연계한 어플리케이션, 중앙로비, 전시품 전시 동선 등)

- 안내데스크에 유모차와 휠체어를 대여할 수 있는 서비스 필요

- 정수기 이용객 증가시, 통행 방해우려되며, 반복적 사용으로 주변이 오염되기 쉬우므로, 복도 끝으로 이동 필요

△ 위치변경 어려울 경우, 정수기 뒤는 비슷한 색상으로 랩핑(권유)

- 식당의 정수기와 컵 수거함이 인접해서 있어, 이용자간 이동동선이 겹쳐 복잡할 우려가 있으므로, 정수기와 컵 수거함을 분리 필요

□ 행정사항

○ 자문회의 참석수당 등 지급 : 1,065,000원

(단위 : 원)

전문가	참석수당	원 고 료	합계
계	900,000	165,000	1,065,000
***	150,000	3매×11,000원 = 33,000	183,000
***	150,000	1매×11,000원 = 11,000	161,000
***	150,000	5매×11,000원 = 55,000	205,000
***	150,000	2매×11,000원 = 22,000	172,000
***	150,000	2매×11,000원 = 22,000	172,000
***	150,000	2매×11,000원 = 22,000	172,000

※ 원고료 지급기준 : B5용지 1면당 11,000원 지급

- 예산과목 : 자원순환과, 효율적인 폐기물처리, 생활폐기물 재활용 극대화(도시개발), 서울재사용플라자 조성(도시개발), 시설비및부대비, 시설부대비

붙임 1. 사진대지 1부.

2. 새활용플라자 시설확인 1부.

3. 참석자 명부 1부. 끝.

4. 자문의견서 6부. 끝.