문서번호	한양도성도감-8244
결재일자	2017.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
김동욱	곽동진	심말숙		08/09 서정협
협 조
	도성보존팀장		代박근우

2017년 우기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과 보고

2017. 8.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 우기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 결과보고

우기를 대비하여 안전사고를 예방하고, 각종 재해로부터 문화재를 보호하고자 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검근거

□ 「문화재보호법」 제14조(화재 및 재난방지 등)

□ 2017년 우기 대비 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안점점검 계획

(한양도성도감-6568호, ’17. 6. 28.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2017. 7. 3. ~ 7. 21.

□ 점검대상: 3개 성곽 21.9km, 성문 11, 장대 1

문화재명	지정번호	성벽 연장(km)	기타 시설물	점검 일자	점검자
서울 한양도성	사적 제10호	13.1	성문 4 - 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문	7. 5. 7. 20.	박근우, 김종범, 신영문, 이효준
북한산성	사적 제162호	4	성문 5, 장대 1 - 용암문, 보국문, - 대동문, 대성문, 대남문 - 동장대	7. 12.	정윤모, 구선이, 김동욱
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	4.8	성문 2 - 홍지문, 탕춘대 암문	7. 21.	박민상, 최지애

□ 점검방법

- 점검 대상별 정기점검표에 의거 육안점검

- 문화재 보수 공사 현장 재해예방 안전 점검

Ⅲ		점검결과

서울 한양도성

점검구간

구 간 명	세부 점검 구간	점검연장
백악구간	- 창의문 ～ 혜화문	4.7km
인왕산구간	- 돈의문 터 ～ 창의문	4.0km
낙산구간	혜화문 ～ 이간수문	2.1km
남산구간	장충체육관 ～ 숭례문	4.2km

□ 점검 결과: 붙임문서

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
한양도성 (백악구간)	○ 방공여단 외측 순성길 우회 차단시설(취병) 훼손 ○ 성벽 주변 수목 가지치기 및 잡목 제거 필요	○ 현장점검반 작업 지시, 조치 예정
한양도성 (낙산구간)	○ 낙산 외측 정자인근 수목 가지치기 필요 및 기저부 토사 유실 ○ 이화마을 외측 담쟁이, 잡목 제거 필요 ○ 가톨릭대 외측 풍화 균열 ○ 가톨릭대 외측 성돌 벌어짐	○ 수목 가지치기 후, 기저부 토사유실 보강 조치(현장점검반 조치 완료) ○ 담쟁이 제거 작업(현장점검반 조치 완료) ○ 풍화성돌 보존처리사업에 포함 시행 ○ 안전진단업체 합동점검 및 계측기 추가설치, 변형 진행성 관측
한양도성 (인왕산구간)	○ 목재계단 난간 파손 발생 ○ 성돌 빠짐 발생 ○ 성벽 인접 정비시 포크레인 사용 주의	○ 계단 보수 실시 ○ 성돌 보강조치 필요 ○ 현장 주의 조치 완료
한양도성 (남산구간)	○ 여장 타구 회바름 탈락 ○ 성돌 빠짐 발생 ○ 기저부 토사 유출 진행 ○ 성벽에 낙서	○ 보수 필요 ○ 성돌 보강조치 필요 ○ 기저부 성토작업 실시 후 지속 관찰 ○ 정비 필요

북한산성

금회 점검구간

구 간 명	세부 점검 구간	점검구간 연장
대남문~동장대	- 문수봉~대남문~대성문~보국문~대동문~동장대	2.9km

□ 점검 결과: 붙임문서

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
북한산성 (문수봉 ～ 동장대)	○ 문수봉~대남문 보수 정비 구간에 여장돌 빠짐 발생 ○ 내측 여장 하부 일부성돌 빠짐 및 토사 유출 ○ 대남문 육축과 홍예사이 이격현상 ○ 대동문 문루 전면 가운데 기둥 부식 ○ 동장대 기와 및 토수 탈락 우려	○ 공사 업체에 하자보수 요청 ○ 지속 관찰 ○ 지속 관찰(계측 병행) ○ 지속 관찰(전문가 자문 필요) ○ 지속 관찰
북한산성 (대성문 공사장)	○ 용접 작업 중 용접기 주변에 소화기를 비치하도록 현장 시정	○ 현장 시정조치함

탕춘대성

금회 점검구간

세부 점검 구간	점검연장
인왕산 기차바위~향로봉 자락 암문	4.8㎞

□ 점검 결과: 붙임문서

문화재명	점 검 결 과	조 치 의 견
탕춘대성	○ 상명대 후문 윗 지점 성벽 붕괴구간 쓰러진 수목(위험 수목) ○ 성벽 접촉 위험 수목 ○ 미분무 소화장치 1기 전압 이상	○ 성벽 위 쓰러진 수목 제거 완료 ○ 성벽 접촉 위험 수목 제거 ○ 종로구청(문화과)에 기통보하였으며, 8월 중 정비 예정

Ⅳ		문제점 및 조치계획

□ 일부 위험구간(계측관리 구간 등)은 문화재 보호 및 안전사고 예방을 위한 지속적인 점검 실시

□ 한양도성은 ‘한양도성 모니터링 및 변경구간 정밀계측’, ‘탐방로 및 수목 정비’, ‘풍화성돌 보존처리사업’ 등 별도 계획에 따라 지속적으로 관리

□ 탕춘대성은 ‘탕춘대성 수목 정비’ 사업에 따라 위험 수목 정비사업을 진행

□ 북한산성은 대남문은 해체 보수 실시설계 중이며, ‘18년부터 공사 예정임

□ 안전조치 필요한 구간은 전문가 자문 및 문화재청에 예산 신청하여 보수

붙임  1. 문화재별 성곽 점검결과 보고서 1부.

2. 문화재별 성곽 정기점검표 1부.  끝.