문서번호	서울로운영단-1543
결재일자	2017.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서울로시설관리팀장	서울로운영반장
김상주		이종한	08/11 조영창
협 조
	주무관			유시범

- 서울로 7017 -

유리난간 하부 낙하물 방지망 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

푸른도시국

(서울로운영반)

- 서울로 7017 -

유리난간 하부 낙하물 방지망 설치 계획

서울로 유리난간 하부 안전봉 사이로 낙하물이 차도로 떨어질 위험이 있으므로, 낙하물 방지망(타공망)을 설치하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 현    황

○ 타공판 설치(180m) : 철도 구간

○ 난간봉 설치(634m) : 일반 구간

일반 구간

철도 구간

□ 문 제 점

○ 일반 구간 : 난간봉 사이 이격, 낙하물이 차도로 떨어질 위험 상존

난간봉 이격

(5cm)

□ 낙하물 방지망 설치계획

○ 시    기 : ‘17. 8.13. ~ 9.10.

○ 대    상 : 일반구간, 유리난간 하부 난간봉

- 1차 : 철도구간 종료지점 ~ 목련마당

- 2차 : 1차 외 구간

○ 설치방법 : 난간봉에 PE 그물망(흰색)을 결속시켜 낙하물 방지망 설치

- PE 그물망을 구매하고 제작, 기간제근로자 활용 현장 설치

방지망

시범 설치

(흰색, 검정색)

□ 기대효과

○ 서울로(보행로)에서 차도로 낙하물이 떨어지는 것 차단(안전사고 예방)

□ 예산집행

○ PE 그물망, 케이블 타이 등 구입비 : 300천원

- 예산과목 : 서울로 7017 운영관리, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02).    끝.