문서번호	시설보수과-7018
결재일자	2017.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/17 김용제
협조

정기점검보고서

(고척교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 고척교 (구로구 구로동 653 ~ 고척동 62)

시설물개요	구교1)폭: 9.7m, 연장: 203m 구교2)폭:10.3m, 연장: 203m 신교) 폭:17.5m, 연장: 203m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 : 1970년 1975년 1986년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
			토목운영6급			조정갑

○ 점검일시 : 2017.8.16(수)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		신축이음장치 주변 후타재 파손			조치완료 (도기본토목부)	재손상	1-1

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
양방향 전체	배수시설 그레이팅 뚜껑 개폐 불능			도시기반시설본부(토목부)에 조치요청		1-2

붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 고척교 정기점검

1-1

1-2