상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2017.7월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

가스(오존, 이산화탄소)시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
11	7/3	필터	2정수 오존발생기 흡입필터 교체	9	91
5		고전압휴즈	2정수 오존발생기 2호 교체	4	42
73	7/4	흡입밸브세트	2정수 공기압축기 A호 교체	1	7
74	〃	피스톤링	〃	2	10
75	〃	라이더링	〃	2	8
91	〃	시린더헤드패킹	〃	2	20
93	〃	실린더	〃	1	3
74	7/10	피스톤링	2정수 공기압축기 B호 교체	4	6
75	〃	라이더링	〃	4	4
76	〃	커넥팅로드세트	〃	2	8
77	〃	베어링(6305)	〃	1	4
78	〃	베어링(6207)	〃	1	7
82	〃	피스톤	〃	2	8
90	〃	공기밸브패킹	〃	1	23
91	〃	실린더헤드패킹	〃	1	19
92	〃	베어링헤드패킹	〃	1	28
151	7/11	누출감지기 파워서프라이	2정수 누출오존감지기 C호 교체	1	0
152	〃	누출감지기 트렌스미터	〃	1	0

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	최원섭		정수과장	08/17 최철웅
협조자
시행	정수과-9146	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/	c21wss@seoul.go.kr	/	대시민공개