문서번호	행정지원과-14614
결재일자	2017.8.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
허정숙	최은봉	박성주		08/21 신대현
협 조

상수도 ISO22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요

-청사 내진성능 보강공사 설계용역 - 보고회 개최결과 및 향후계획

2017. 8.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

-청사 내진성능 보강공사-

설계용역보고회 개최결과 및 향후계획

사업소 청사 내진성능 보강공사를 위한 설계용역 추진상황 보고회 개최결과 및 향후계획을 보고드림

Ⅰ		보고회 개요

□ 일    시 : 2017. 8. 18.(금) 14:00 ~ 15:00

□ 장    소 : 강동수도사업소 2층 회의실

□ 참석인원 : 총 11명(사업소 및 용역사)

❍ 강동수도사업소(9) : 소장, 행정지원과장, 현장민원과장, 급수운영과장,

시설관리과장, 행정관리팀장, 주무관 3명 등 9명

❍ ㈜씨에이엘 건축(2) : 이세훈 대표이사 등 2명

□ 주요내용

❍ 내진성능 평가 결과에 따른 내진성능 목표달성을 위한 보강공법 검토

- 내진성능평가 결과 중 결함 및 위험도 및 내진보강 공법 및 선정기준 설명

❍ 보강마감 및 지장물 이설공사, 폐기물처리 등 공사 발주에 필요한

시방서, 설계도서 작성 등 설계업체의 보고 및 질의답변 진행

- 내진보강공사 발주에 필요한 설계내역서, 결함 보수공사 설계서 작성 등

Ⅱ		보고회 주요 논의내용

□ 주요 질의사항

① 예산액 산출액 중 폐기물처리비 산정이 누락된 이유(시설관리과장)

② 지진흡수 기능을 위해 날개형 철골프레임을 사용할 계획인바, 검증된

물품여부 및 금액 등에 대한 정확한 확인 필요(급수운영과장)

③ 예상되는 공사소요기간 및 공사기간 직원업무 처리 지장여부 질의(소장)

④ 공사비 소요예산이 약 351백만원으로 말씀하셨는데, 타 사업소에 비해             예산이 많이 소요되는 이유(소장)

□ 용역사 주요 답변내용

① 폐기물처리비는 노무비에 포함되어 있는 바, 지적한 사항을          반영하여 폐기물처리비로 별도 계상하여 제출예정

②철골프레임공법은 지진흡수방법 기능의 내진특등급에 맞는 특허             제품으로 시방서에 재질 등을 상세히 기재하는 등 조치예정

③ 공사기간은 약 30일 정도 소요될 것으로 판단되며, 간이 칸막이를        설치하는 등의 조치로 소음․분진을 최소화 하고, 일괄공사를 시행할       경우 야간, 공휴일등 시간대 공사시 보다 공기단축이 가능

④ 타 수도사업소(서부)와는 건물형태 및 공법내용이 상이하므로 설계비용을       단순 비교하기는 어려움(강동 : 날개형 철골프레 공법, 서부: 이지댐공법)

Ⅲ		향후계획

❍ 보고회결과 지적사항 및 정확한 규격․ 단가산출 등을 보완 하여       성과물을 제출토록 용역업체에 통보

❍ 보완된 성과물을 검수하여 준공처리 하고,  본부에 성과품 제출 및     소요예산 추가 반영조치 요청 . 끝.