문서번호	급수운영과-15310
보존기간	년
결재일자	2017.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	08/23 박희철
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(8.22)

2017.8.22

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******** ********* ********** *** ***************************	적수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 25m/m -건물내용 : 지하1층, 지상5층 -급수형태 : 직수 사용 -적수실태 : 노후관으로 인한 녹물 출수 -조치사항 : 인입관 1시간 퇴수 후 정상 출수
2	******* ********* ********** *** ***************************	실누수	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 20m/m -건물내용 : 지상5층 -급수형태 : 직수 사용 -실누수실태 : 계량기함 물이 차 있음 -조치사항 : 보호통 콘크리트 장애 확인불가로 추후 건물 주인 확인 후민원 재접수 하기로함

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	개포동 시영아파트	-작업현황:상수도 관로 이설공사 현장 -작업내용:D300m/m 개포동 시영아파트 재건축 현장, 이설공사 현장 확인, 점검
2	광평로270 (수서동 719)	-작업현황:상수도 밸브 확인, 점검 -작업내용:D500m/m 상수도 중간밸브 확인, 점검

□ 기타작업현황