함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	디자인정책과장
(경유)
제목	윤슬 관리 및 운영이관 관련 요청사항 알림

서울로7017과 연계하여 만리동 광장에 설치된 공공미술작품 <윤슬> 이관 진행과 관련하여 윤슬 바닥 백태, 균열 등 하자에 대한 보수 조치완료 후 이관을 진행하여 주시기 바랍니다.

○ 조치 요구사항

- 윤슬 유리난간 설치 바닥면 균열(보수시 발수기능이 있는 중성화 방지제 도포요청)

- 윤슬 내부 바닥 누수(누수로 인하여 백태 발생)

- 윤슬 열쇠 이관

- 추가 하자 발생시 보수조치 완료 후 인수절차 진행

붙임 : 하자 관련 현장 사진 1부. 끝.

	서울로운영단장
주무관	하태룡		서울로사업운영팀장	정용숙		서울로운영반장	08/29 조영창
협조자
시행	서울로운영단-2251	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길(주암동) 30	/	http://seoullo7017.seoul.go.kr
전화	02-570-3315	/전송	02-570-3320	/	bdow95@seoul.go.kr	/	대시민공개