상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	공동주택 관리사무실(입주자대표님)앞
(경유)
제목	『노후 옥내 급수관 교체공사비 지원 사업』안내

1. 평소 서울의 수돗물 아리수의 맑은 물 공급 업무에 협조해 주시는  귀 아파트에 감사드립니다.

2. 우리 상수도본부에서는 서울 시민들에게 고도정수 처리한 깨끗한 수돗물 공급을 위해 시책사업으로 □노후 옥내급수관 교체공사비 지원 사업□을 시행하고 있습니다

3. 공동주택의 노후 옥내급수관을 내식성관으로 교체 공사시에는 녹물  방지용 부식억제제(인산염)사용이 불필요하고, 세대당 교체 공사비용의 최대 80%(120만원)까지 우리시에서 지원하고 있으니,□노후 옥내급수관 교체공사□신청을 적극 권장드립니다.

가. 지원금액 : 실제 소요공사비의 80% 또는 최대 120만원(세대급수관 80만원, 공용수도관 세대당 40만원)

나. 문의 : 관할 수도사업소 국번 없이 120∼1번, 휴대폰 02) 120∼1번

4. 아울러 부식억제제 사용과 관련한 우리 시 연구결과, 부식억제제(인산염)의 적정 투입 농도는 1mg/L∼2mg/L(환경부 사용기준 5mg/L 이하)에서 녹물방지에 효과가 있는 것으로 분석되었음을 알려드리오니 운영비 절감효과 등을 감안   부식억제제(인산염)농도는 1mg/L∼2mg/L 범위에서 사용을 권장드립니다.

붙임 : 인산염 부식억제제 적정사용량 연구 결과 안내문 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	강무진		급수설비과장	최춘근		급수부장	08/31 이규상
협조자
시행	급수설비과-7231	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1475	/전송		/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개