문서번호	시설보수과-7533
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	09/01 김용제
협 조

『2018년 안전점검 및 정밀안전진단 시행 관련』 안전점검 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

2018년 안전점검 및 정밀안전진단 시행 관련』

안전점검 추진계획 보고

2018년 안전점검 시행과 관련, 광복교 및 선유교에 대한 안전점검계획을 수립하여 원할한 안전점검이 수행될 수 있도록 기술용역 타당성 심사 재검토 요청 조치코자 함.

Ⅰ		타당성심사 요청내역

건    명 : 목동교외 13개소 정밀점검용역

용 역 비 : 400,000천원

용역기간 : 2018. 4. 2. ~ 2018. 10. 31.

대상시설 : 일반교량 14개소 (목동교, 오금교, 오목교, 여의2교, 안양교, 행주1교, 행주2교, 개화교, 개봉교, 도림교(구로), 신정교접속교, 광복교, 선유교, 행주IC교)

※ 근거 : 시설보수과-7145(2017.8.23.)호

Ⅱ		타당성심사 결과통보

외부용역 시행대상 : 5개소(목동교, 오금교, 오목교, 여의2교, 안양교)

- 2종시설물로서 전자 점검결과 안전등급 B·C등급인 시설물

자체점검 대상 : 9개소(행주1교, 행주2교, 개화교, 개봉교, 도림교(구로), 신정교접속교, 광복교, 선유교, 행주IC교

- 법정외 시설물로 전차에 외부용역 시행결과 안전등급 B등급인 시설물

용역비 조정 : 400,000천원 → 178,779천원

※ 근거 : 기술심사담당관-15119(2017.9.1.)호

Ⅲ		심사결과에 대한 재검토

광복교 : 폭 19.1m, 연장 67m, 형식 SPG, 준공일 1977년7월

자체점검 대상으로 분류되었으나, 전차용역(‘16년)에서도 자체점검한 시설물로서 외부용역 대상임

선유교 : 폭 3~14m, 연장 421m, 형식 AR, 준공일 2002년5월

자체점검 대상으로 분류되었으나, 한강상에 위치한 특수교량(아치교)으로 별도 점검시설이나 점검차량을 이용한 점검이 불가하고 바지선을 이용한 점검이 가능한 시설물임을 감안하여 외부용역이 필요한 시설물임

- 전경사진

Ⅳ		조 치 계 획

자체점검으로 분류된 시설물 중 광복교와 선유교는 외부용역대상으로 기술용역타당성 심사 재검토 요청코자 함.  끝.