문서번호	신물질분석과-1082
결재일자	2017.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		신물질분석과장
정관조		09/08 안재찬
협 조

북한 6차 핵실험 관련 방사성물질 검사결과

본부장 보고 및 보도자료 배포 결과 보고

2017. 09.

수질분석부

(신물질분석과)

북한 6차 핵실험 관련 방사성물질 검사결과

본부장 보고 및 보도자료 배포 결과 보고

9월 3일 북한 6차 핵실험에 따른 인공방사성물질 검사결과를 본부장 보고 및 보도자료를 배포하고 그 결과를 보고 드림

□ 검사 개요

○ 핵실험 개요

일시/장소 : ’17. 9. 3.(일) 12 : 29 (함경북도 길주군 풍계리 인근)

핵실험 종류 : 수소폭탄(핵융합)

○ 검사기간 : ’17. 9. 3.(일) ~ 9. 4. (월)

※ 2017년 9월말까지 지속적으로 방사성물질 검사 예정

○ 검사항목 : 인공방사성물질 5종 (Sr-85, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241)

○ 대    상 : 상수원수, 정수

○ 결   과 : 모두 불검출 되어 안전성 확인

□ 본부장 보고

○ 보고일시 : ’17. 9. 5.(화) 09:20 ~ 09:35 (본부)

○ 보고내용

9월 3일 북한 6차 핵실험과 관련 서울시 상수원수 및 정수에서 방사성물질 수질검사 실시

상수원과 정수에 대해 인공방사성물질 5종(Sr-85, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241)을 분석한 결과, 모두 불검출 되어 안전성 확인

9월말까지 지속적으로 방사성물질 모니터링 실시

□ 언론 보도자료 배포

○ 제출일시 : ’17. 9. 5.(화) 09:50

○ 보도일시 : ’17. 9. 5.(화) 10:13

○ 보도내용

9월 3일 북한 핵실험과 관련 서울시 수돗물에서 방사성물질 정밀검사 실시

요오드, 세슘 등 인공방사성물질 5종에 대해 상수원수 및 정수에서 수질검사 결과 불검출 확인

향후 7일간 지속적으로 인공방사성물질 모니터링 실시

○ 언론보도 현황 : YTN, 뉴시스 등 보도

붙 임 :  1. 보도자료  1부.

2. 북한 6차 핵실험에 따른 방사성물질 수질검사 결과 보고  1부.

끝.