문서번호	도시철도설비부-11032
결재일자	2017.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
조중엽		황영일	09/08 구자훈
협조
	설비부장		권오식

『2017년 3/4분기』

공사장 건설기계 안전점검 계획

2017. 9.

도시철도설비부

『2017년 3/4분기』

공사장 건설기계 안전점검 계획

우리본부 공사장에서 사용 중인 건설기계에 대하여 외부전문가와 합동 으로 안전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고 안전의식 고취에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□  공사장 건설기계 안전관리 개선계획(행정2부시장 방침 제75호, 2014.3.11)

□  2017년도 건설현장 안전문화 정착을 위한 건설기계 안전관리추진계획(도시철도설비부 –2639(2017.3.2.))

Ⅱ		점 검 개 요

□  점 검 자 : 본부직원 및 전문검사기관의 검사원

❍ 점검반편성 : 2개조(조당 2명 - 본부직원1명, 전문검사기관 검사원 1명)

□  점검기간 : 2017. 09. 11(월) ~ 09. 22(금), 10일간

❍ 공사장별 건설기계 안전점검 일정표 붙임1 참고

□  점검대상 : 우리본부 공사장 33개 현장에서 사용중인 건설기계

❍ 점검장비 : 4종(카고크레인, 기중기, 천공기, 항타․항발기)

❍ 점검대상 내역 : 총94대

구 분	공사현장	점검대상 건설기계
		계	카고크레인	기중기	천공기	항타‧항발기
계	33	94	40	29	16	9
시 설 국	22	58	17	18	15	8
도시철도국	11	36	23	11	1	1

※ 붙임2 공사장 건설기계 점검대상 내역 참고

□  점검방법 : 현장방문, 점검표에 의거 점검실시

❍ 공사현장방문하여 장비별 점검체크리스트에 의거 서류 점검 후

건설기계 인디케이터, 동작상태 등 외관점검 실시

Ⅲ		점검 및 조치사항

□  점검내용

❍ 의무보험 가입, 적정 면허소지 여부, 정기검사 수검사항

❍ 건설기계 투입전 안전점검 실시여부

❍ 주요 안전장치(비상경보장치, 권과방지장치 등) 정상작동 여부

❍ 건설기계 관리법 준수여부(무면허 운전여부, 봉인상태 및

자가용 영업행위 등)

※ 붙임 3 건설기계 점검표 참고

□  점검결과 조치

❍ 관계법령 위반사항은 고발 등 관계법령에 따라 조치

❍ 건설기계 10대 안전수칙 등 기본사항 위반시 시정지시

❍ 안전에 문제가 있는 장비는 사용중지, 수리․교체 등 조치후 사용

❍ 지적사항은 즉시 시정하고 7일 이내에 조치결과를 건설정보관리시스템(One-PMIS) 내 ‘건설기계 안전점검 관리’에 등록

Ⅳ		기대효과

□  장비결함 선제적 조치로 안전사고 발생을 사전에 방지

□  현장 종사자에 대한 안전수칙 준수 경각심 고취로 안전문화 정착

Ⅴ		행 정 사 항

□  외부전문가 자문위원 점검수당 지급

❍ 지급방법 : 개인별 계좌입금

❍ 소요예산 : 4,560,000원(19일 × 240,000원/일․인)

❍ 예산과목 : 도시기반시설관리, 인간중심의 안전한 건설현장 관리, 도시기반

시설관리,건설공사장안전점검,기간제근로자등보수(100-101-04)

붙임 : 1. 건설기계 안전점검 일정표 1부

2. 공사장 건설기계 점검대상 1부

3. 건설기계 점검표 1부

4. 지적사항 및 조치결과 사진 1부

5. 공사장 건설기계 외부전문가안전점검 참고자료 1부.  끝.