이동정비반 점검 소견서(20호,펌프차)

○ 부 서 명 :		현장대응단			대시민공개					현장대응단-6629
○ 차 량 명 :		펌프차(20호)			○ 차량번호 :					80머5521
○ 고장발생일시 :		2017. 09. 11.
구 분	고 장 부 분						정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ● )						●사다리 메인기판 및 배선불량 오작동 ●사다리 기립유압 누유 ●유압펌프 성능저하로 작업시간 과다 ●수동(전기유압펌프) 전환시 누전됨
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ● )
고장이력	○ 신 발 생 ( ● ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 ( ● )
정비판단	○ 입 고 ( ) ○ 출장수리 ( ● ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반	소방위 송철승			소방위 노승영					소방장 지민호
이동정비반 소 견	노후로 인한 기판 및 배선교체 요. 노후로 유압배관 수리 요. 노후로 인한 유압펌프 수리 요. 노후로 인한 오작동으로 화재 및 인명구조시 진압대원 추락위험. 노후로 인한 수동작동시 누전으로 화재우려 있음.
2017. 09. 11.
						★담당자					지민호
						담당자					노승영
						3팀차량관리주임					09/11 송철승