문서번호	기반시설과-3660
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
정창수	박일연	09/13 최진석
협 조	치수과장		신용철
	주무관		김근섭

반포초록길(덮개공원), 지하차도 설치(반포1,2,4주구)

사업시행인가 신청에 따른 협의 사항 검토

2017. 9.

한강사업본부

(시 설 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

반포초록길(덮개공원), 지하차도 설치(반포1,2,4주구)

사업시행인가 신청에 따른 협의 사항 검토

『반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업』과 관련하여 조합으로부터 사업시행인가신청에 따라 우리부 소관사항인 한강연결 반포초록길(덮개공원),지하차도 설치와 관련 사항 검토임.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 반포주공1단지(1.2.4주구) 주택재건축정비사업

○ 위    치 : 서초구 반포동 810번지 일대

○ 사업시행자 : 반포주공1단지(1.2.4주구) 주택재건축정비사업사업조합(대표 오득천)

○ 사업규모 : 370,596㎡(지상35층/지하4층 5,335세대)

○ 기부채납 : 15%〔토지10.11%, 현금 4,89%(2,140억원)〕

※ 2,140억중 한강사업본부 소관-1,229억(덮개공원 997억원, 지하차도 232억원)

□ 그간 추진경위

○ 초록길(덮개공원) 등 공공시설 설치 TFT 회의 4회 실시    : ‘17. 3 ~ 4월

- 주택재건축 정비사업관련 덮개공원 등 업무분장 논의   : ‘17. 3. 6.

- 덮개공원 , 지하차도 본부 추진방안 보고(본부장)       : ‘17. 3.23.

- 덮개공원 등 공공시설 설치 시행방법 논의              : ‘17. 4.11.

- 덮개공원 등 공공시설 설치 관련 사전검토 실무자 회의  : ‘17. 4.14.

- 덮개공원 등 공공시설 설치 관련 사전검토 부서장 회의  : ‘17. 4.24.

○ 기부채납전 보관현급 운용방안 시장방침(재무과)      : ‘17. 5. 29.

○ 보관현급 운용방안 법무담당관 자문(공동주택과)      : ‘17. 6월

○ 조합총회 승인                                      : ‘17. 7월

○ 사업시행인가 신청에 따른 협의(서초구)              : ‘17. 9. 1.

□ 반포초록길, 지하차도 설치 분야 검토사항

(한강변관리기본계획,한강으로의 접근성 개선을 위한  타당성 조사·기본계획)

반포초록길(덮개공원),  폭 99m, 연장 260m 올림픽대로 기준

지하차도(나들목),      폭 14m, 연장 280m

- 반포초록길(덮개공원)이 한강으로 완만한 구릉을 형성한 녹지축을 연결하여 보행동선 및 쾌적한 환경개선

- 반포초록길(덮개공원)의 보행동선과 올림픽대로의 도로 주행성을 고려한 최적화 방안 제시

- 공공시설공사시 올림픽대로(일20만대) 이용자 불편을 고려하여 공사 중 임시도로(우회도로)확보 제시(재건축단지 고려 등)

- 올림픽대로 하부에 계획된 나들목은 한강의 토지이용계획을 고려하여 내부의 차량, 보행 등 연결 방안을 확정하기 바람

- 제내지 홍수유입 방지 대책, 나들목 침수 방지, 시설유지관리 방안 등을 고려하여 나들목 계획을 수립하기 바람.

- 공공시설(덮개공원, 나들목) 사업 시행주체, 시행 범위, 시행 방안 등을 확정하고, 디자인 심의 등 공공시설 설치에 필요한 각종 심의, 관계기관 협의 등의 절차를 거쳐 세부내용을 확정하기 바람

- 반포 등 주변 도로 및 교통체계, 한강공원 연결체계 등을 종합적으로 고려하여 아파트 착공(실시계획인가)전에 우리본부 등 관계기관의 협의를 거쳐 반포초록길(덮개공원), 나들목 계획을 수립하여 사업추진.

□ 행정사항

○ 상기 검토사항 협의회신.

붙임  1) 위치도. 1부.

2) 반포1,2,4주구 덮개공원 자료 1부. 끝.