문서번호	시설보수과-6629
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		윤승범	09/13 이인근
협조	관리과장		윤문경
	운영과장		정종기

KOSHA 18001 연장심사 대비

2017년도 위험성 평가 실시 계획

2017. 9.

KOSHA 18001 연장심사 대비

2017년도 위험성 평가 실시 계획

우리센터 KOSHA 18001(안전보건경영시스템) 연장심사를 대비코자 안전·보건분야 위험성 평가를 실시하고자 함

□ KOSHA 18001인증 추진현황

❍ 최초인증 : 2011. 8. 4. (한국산업안전보건공단)

－ 연장심사 : 2017.11.10. 예정(3년마다 연장 심사)

❍ 주요내용 : 센터내 안전 및 보건경영에 관한 운영사항

□ 위험성 평가개요

❍ 관련규정 : 산업안전보건법 제41조의2 (위험성 평가)

사업주는 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

❍ 평가기간 : 2017. 9. 18.(월) ~ 9. 20.(수)

❍ 평가방법 : 센터내 위험성 평가단을 구성하여 양식에 의한 자체평가

－ 평가단 : 각 부서장(평가팀장) 및 현장관리자(평가위원)

❍ 평가내용

－ 센터 내·외부 작업장 위험시설 및 센터 내 보유하고 있는 유해 물질

－ 일상·비일상 작업 및 경험된 아차 사고·실수 등

□ 위험성 세부 평가방법

❍ 평가기법 : 4M 기법 적용

－ Machine(기계적), Media(물질적), Man(인적), Management (관리적) 위험성 도출

❍ 평가방법 : 5단계로 분류하여 평가

1단계		2단계		3단계		4단계		5단계
작업장별 위험 작업순서 분류		위험요인 도출		위험도 계산		위험도 평가		위험감소 대책수립

❍ 위험도(R) 계산 : 사고 가능성 (표1) × 사고의 중대성 (표2)

－ 위험도(Risk) 계산결과 9점 이상은 반드시 개선조치 수립·시행

「표1」유해위험 요인이 사고로 발생할 수 있는 가능성(빈도)

구 분	수 준	내 용
매우낮음	1	‣10년 1회 정도 발생 (피해가 발생할 가능성이 없음)
낮 음	2	‣3년 1회 정도 발생 (피해가 발생할 가능성이 낮음)
보 통	3	‣1년 1회 정도 발생 (피해가 발생할 가능성이 있음)
높 음	4	‣1개월 1회 정도 발생 (피해가 발생할 가능성이 높음)
매우높음	5	‣1일년 1회 정도 발생 (피해가 발생할 가능성이 매우 높음)

「표2」사고의 중대성(강도)

구 분	수 준	내 용
비 치 료	1	‣치료 후 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병
병원치료	2	‣응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반되지 않는 부상 또는 질병
장애발생	3	‣휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병
사 망	4	‣사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 또는 질병

□ 위험도 평가 사후관리

❍ 현장 위험성 평가결과 상당한 위험(9점) 이상으로 평가되어 위험을 인식한 경우 ⇒ 즉시 작업을 중단하고 각 부서장에게 보고

❍ 각 부서

－ 평가실시 기준에 따라 과별 위험성 평가를 실시하고, 결과를 주관부서(시설보수과)로 제출

－ 각 부서의 평가위원은 승인된 위험평가서에 따라 재해 감소계획을 추진 하고 개선사항을 목록화하여 보완토록 지속적인 관리 실시

❍ 시설보수과

－ 평가결과 등급관리 기준에 따라 위험감소활동, 추진계획 및 타당성 검토 후 소장의 승인을 받아 해당부서에 통보 조치

□ 행정사항

❍ 위험성 평가단 사전 회의개최

－ 회의일시 : 2017. 9. 15.(금) 16:00

－ 회의장소 : 본관 3층 소회의실

－ 참석대상 : 각 부서장(평가단 팀장) 및 현장관리자 (붙임1 평가단 참조)

－ 회의내용 : 위험성 평가 절차 및 방법 등

❍ 위험성 평가 실시 후 붙임2 위험성 평가표 및 개선실행계획서를 작성하여 ‘17. 9. 22.(금)까지 시설보수과로 제출

붙임 : 1. KOSHA 18001 위험성 평가단 1부.

2. 위험성 평가표 및 개선실행 계획서 1부.  끝.