	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	이륜오토바이(7-5호) 고장발생 보고[주행중 시동 꺼짐]

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 안전지원행정편 『3.소방장비운용 및 관리의 내실화』

나. 소방행정과-464(2017.1.13.)『2017년도 소방장비 관리운용 자체 기본계획 알림』

2. 위와 관련 길음 119안전센터에서 관리 운용중인 이륜오토바이(7-5호)가 아래와 같은 사유로 고장이 발생하였기에 보고합니다.

- 아     래

소속	일자	차명	연식	등록 번호	고장(정비)요구내역		담당자
					고장부분	원 인
성북소방서 길음119안전센터	2017 9.13	이윤 오토바이 (7-5호)	2006	성북가 1949	- 주행중 시동꺼짐 현상발생 - 점화플러그 연결 배선불량 계기판 불량	- 장기사용으로 인한 엔진 노후 및 점화플러그 연결선 불량으로 추정	1팀 / 위.노병철 2팀 / 교.양태용 3팀 / 장.박세진

끝.

	길음119안전센터장
담당자	노병철		진압1팀장	유영태		센터장	09/13 최득락
협조자
시행	길음119안전센터-4407	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/	24284@seoul.go.kr	/	대시민공개