문서번호	생산관리과-11802
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
유동수	한희선	유성종	09/13 구아미
협 조
	기획예산과장			代이호성

정수센터 노후기반시설

실태평가 용역 추진 계획

2017. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

정수센터 노후기반시설

실태평가 용역 추진 계획

취․정수시설의 노후화가 진행됨에 따라 노후 시설정비와 관련한 정책결정 사항에 대한 객관적 근거 수립 및 생산시설에 대한 안전성 확보와 생산효율 향상을 위해 시설물유지관리 기술․재정 등을 과학적 선제적으로 마련하고자 함

Ⅰ		추진배경

□『서울특별시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례』제정(2016.7.14.)

○ 노후기반시설 실태평가보고서 및 종합관리계획서를 수립하고 5년마다 갱신

○ 조례 제정에 따른 후속조치 이행지시(안전총괄과-9315)

- ‘18년 용역을 통하여 실태평가보고서 작성이 추진될 수 있도록 예산편성

□ 노후된 정수시설물의 체계적인 관리 필요

○ ‘70~‘90년대 급속한 경제성장과 함께 현 시설물의 집중 건설로 노후화 급속 진행

○ 취․정수시설은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」의 1종 시설물임

Ⅱ		추진경과

□ ‘16.7. :『서울특별시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례』제정

□ ‘17.3. : 도시기반시설 유지관리 체계 개선전략 수립 용역 준공(안전총괄과)

□ ‘17.6. : 시장방침

○ 노후도시기반시설 유지관리 개선 계획 수립(안전총괄과)

□ ‘17.8. : 도시기반시설 유지관리 개선 통합기준 매뉴얼 용역 추진(‘18년 8월 완료 예정)

○ 2018년 예산에 편성하여 각 시설물별 노후기반시설 실태평가 용역 추진

Ⅲ		시설현황

정수센터명		시설능력(단위:천톤)				시설년도	비고
		정수장		취수장
		표준	고도	취수장명	능력
계		4,800	3,570	6개소	5,510
광 암	-	400	250	-	-	1978년	-
구 의	1정수장	250	225	-	-	1984년	-
	2정수장	250	225			2015년	재건설 완료
뚝 도	-	700	600	자양	800	‘92년(정수장), ‘86년(취수장)	시설정비 및 성능 개선공사 완료
영등포	1정수장	300	225	풍납	700	1992년	-
	2정수장	300	225			2010년	재건설 완료
암 사	1정수장	1,300	1,100	암사1	1,390	1986년	-
	2정수장	300		암사2	320	1998년	-
강 북	-	1,000	720	강북계열	1,050	1998년	-
				구의, 뚝도 계열	1,250	2011년	-

※ 노후기반시설(30년 이상) : 광암, 구의1정수장, 암사1 취․정수장, 자양취수장

Ⅳ		추진계획

□ 정수센터 노후기반시설 실태평가 용역 추진

○ 대상 : 아리수정수센터(6개소) 노후기반시설

○ 사업기간 : 2018. 3월. ~ 12월.

○ 사 업 비 : 200,000천원

○ 사업내용

- 시설개요 및 운영현황 및 이용수요의 변화와 미래예측

- 내구성능의 변화와 현황, 구조성능의 변화와 현황

- 보수․보강 등 유지관리 이력과 현황 및 잔존수명 평가

- 만일의 붕괴나 운영중단 등에 따른 피해영향 평가

- 성능개선의 필요성 판단(필요시 기본계획 포함)

- 장수명화의 필요성 판단(필요시 방안제시 포함)

- 성능개선 및 장수명화에 따른 미래가치

- 준공이후 투입 재정내역 및 성능개선·장수명화를 위한 소요 재정규모

- 그 밖에 “서울특별시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례” 제7조의 성능개선위원회에서 필요하다고 의결된 사항

Ⅴ		향후계획

□ 2017. 9월 : 기술용역 타당성 심사 의뢰

□ 2018. 3월 ~ 12월 : 정수센터 노후기반시설 실태평가 용역 추진

□ 2019. 1월 ~ 6월 : 종합관리계획 수립

Ⅵ		기대효과

□ 현재 안전만을 고려한 사후적 유지관리에서 미래의 안전 및 경제적 효과까지 고려한 선제적 유지관리

□ 최적 시점의 유지관리를 통한 시설물 수명향상 및 장기적 예산절감

○ 시설물 손상 이전 및 초기에 사전 유지관리

□ 취․정수시설에 대한 안전성 확보 및 투자비용, 미래 상태변화 예측

Ⅶ		행정사항

□ 2018년 정수센터 노후기반시설 실태평가 용역 생산부 예산에 편성 시행. 끝.