염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	09/15 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 9. 15.
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2017. 9. 14.(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.57	0.57							21.2	21.6
북악배수지	0.29	0.33
불광계통			0.25	0.25	0.37	0.36	89,212	85,906
백련계통	0.44	0.46	0.25	0.25	0.38	0.38	64,583	67,374
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.30	0.38	16,473	12,374

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2,999	2,864	83.97	80.19
백련계통	2,152	2,248	60.26	62.94
홍은,홍제계통	654	515	18.31	14.42
계	5,805	5,627	162.54	157.55	7,719/7,562

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 특이사항 없음

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝.