문서번호	도로보수과-9972
결재일자	2017.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정병구		강종훈	09/15 한동근
협조
	주무관		이상하

『초기대응능력 향상을 위한』

자동염수 살포장치 설치계획 보고

2017. 9. 14

서부도로사업소

(도로보수과)

『초기대응능력 향상을 위한』

자동염수 살포장치 설치계획 보고

「서울型 중·단기 제설 개선대책」 일환으로 우리사업소 관내 제설 취약구간인 통일로 박석고개(구파발역입구~박석고개정류장) 응달지역에 자동염수살포장치를 설치하여 강설초기 도로결빙을 방지하고자 함.

Ⅰ		추진근거

◦ 도로관리과-10936호(‘17.7.3) “자동액상살포장치 설치 추진계획 및 예산 재배정 통보”

Ⅱ		시행계획

자동염수 살포장치 구매계획

◦ 구매방법 : 조달구매(3자단가계약)

◦ 설치 위치 및 예산확보 현황 : 고정식 1개소

설 치 위 치	규 모	선 정 사 유	예산확보	비고
통일로 박석고개 (구파발역입구~박석고개)	700m	박석고개는 교통량이 많아 제설작업 차량 진입이 곤란하고, 항시 응달지역으로 결빙의 우려 많은 제설 취약지역임	170백만원

※ 예산과목 : 도로시설물관리,도로및도로부속물관리,제설대책추진,시설비및부대비

◦ 현황조사 및 검토의견

- 배정예산으로는 자동염수 살포장치 700m 설치시 별도 발주해야 하는 전기공사(인입선) 예산(약10백만원) 확보가 곤란 함.

- 따라서, 박석고개 버스정류장 부근이 다소 평지에 가까우므로 평지구간 100m를 제외하고 나머지 600m만 설치코자 함.

◦ 설치방법 및 규모

- 시중 설치가능 제품을 비교검토한 결과 설치비용 등에는 큰 차이점이 없어

- 액상과 고상(소금)살포가 동시에 가능하게 함으로써 응달지역에 유리한 주식회사 자동기 제품으로 구매하여 설치

- 변경 설치규모 : 자동염수 살포장치 600m

2. 자동염수 살포장치 전기시설(인입선) 설치공사

◦ 설치대상 : 자동염수 살포장치(통일로 박석고개)

◦ 소요예산 : 10,000천원

◦ 설치방법

- 소요금액이 소액이므로 관련업체 3곳에 견적의뢰 하여,

- 저가 제출업체를 대상으로 수의계약 실시

◦ 예산과목 : 도로시설물관리,도로및도로부속물관리,제설대책추진,시설비및부대비

Ⅲ		향후계획

◦ ‘17. 9. 18 : 조달구매 의뢰(조달청)

별첨 : 1) 2017년 겨울철 대비 자동액상 살포장치 설치사업 추진계획 1부.

2) 자동염수 살포장치 설치 신청서 1부.   끝.