	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	복합가스 측정기 사용불가 알림

1. 소방장비관리규칙 제4장(소방장비의 관리 및 운용)과 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 구조대에서 사용중인 복합가스 측정기(MiniMAX X4) 센서 교체를 업체에 요청하였으나, 내용연수 도래와 수리비 과다로 인해 수리 불가하여 사용 불가함을 알려드립니다.

장비명(건명) 모델명	복합가스 측정기 (MiniMAX X4)	관리부서	현장대응단 구조대
고 장 일 자	2017. 09. 11. (월)	장 소	구조버스(장비점검 시)
원인 및 상태	노후로 인한 센서 비정상 반응으로 정확한 측정 불가. 4개의 센서 중 3개의 센서(CO₂, H₂S, EXP) 유효기간이 도래하여 정확한 측정 불가. 내용연수 1년 미만 남음.
담당자 의견	해당업체*************에 교정 의뢰한 바 3개의 센서교체 및 백업 배터리 교체 시 신품 구매보다 과다한 센서 교체비가 발생함. 10년된 기기이므로 정상적인 사용과 관리를 위해 폐기 후 신품 구매를 권장함.
업체	업체 : ***********	비고	하반기 불용예정

붙임  1. 견적서(복합가스측정기) 1부.

2. 업체점검의견(복합가스측정기) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	장지환		구조1대장	기세훈		지휘1팀장	김선겸		현장대응단장	09/19 이동식
협조자
시행	현장대응단-8053	(		)	접수		(		)
우	03699	서울특별시 서대문구 연희로163(연희동) 서대문소방서 119구조대	/
전화	02-3141-1719	/전송	02-3141-9510	/		/	부분공개(6)