문서번호	하천관리과-15012
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	하천계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
류춘광	이승우	손경철		09/20 권기욱
협 조
	청계천관리팀장		민형일

설계용역 착수보고 결과

(생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계)

2017. 9.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

설계용역 착수보고 결과

(생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계)

도시하천의 물리적 형태 및 생태적 기능 회복과 생태복원사업의 선도적 역할 및 기반 확보를 위하여 추진하는 묵동천 및 성내천에 대한 “생태하천 조성 시범사업 기본 및 실시설계” 용역 착수보고 결과를 보고드림

□ 보고 개요

○ 일  시 : 2017. 9. 13(수) 17:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 물순환안전국 회의실

○ 참석자

서울시 : 7명

· 물순환안전국장, 하천관리과장, 하천계획팀장, 수질수생태팀장

· 하천관리과 류춘광, 윤희성 주무관, 물순환정책과 전원석 주무관

용역사 : 8명

· 사업 책임기술자 : 박일준 전무(㈜도화엔지니어링)

· ㈜이산 : 수자원개발(박종호 상무), 자연·토양환경(성연주 부장) 등

· ㈜도화엔지니어링 : 조경(김철홍 상무), 상하수도(신태호 부장) 등

	《용역개요》
- 용 역 명 : 생태하천 시범 조성사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역기간 : 2017. 8. 9. ~ 2018. 12. 31 - 용 역 비 : 839,660천원 - 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜이산 - 과업범위 : 지방하천 2개소 L=3.84㎞ (성내천 0.9㎞, 묵동천 2.94㎞) - 과업내용 : 기본계획(변경) 수립, 기본설계, 실시설계

□ 보고 내용

○ 과업개요 및 과업수행계획(공정계획)

기본계획 수립(‘18.2.), 기본설계(’18.8.), 실시설계(‘18.12.)

○ 과업수행방법

관련계획 검토, 하천현황, 착안사항, 기본구상 방향

□ 주요 논의내용

○ 공통사항

금회 사업구간은 생태하천조성사업 기시행 구간으로 기존 사업에서 생태복원을 보완하는 사업임을 인지하고, 시범사업의 취지와 목적이 최대한 발현되는 것이 중요함.

시설물, 유지용수 위주에서 탈피하여 생태적 기능 회복에 초점을 맞춰 생태적 관점에서 많은 고민을 통해 설계에 반영되는 것이 필요함

“서울시 생태하천 환경평가 및 관리전략 수립” 용역에서 제시한 하천평가 항목별로 사업완료시 목표점수 설정 필요

하천의 수질오염은 초기우수, CSOs(합류식 하수관거의 월류수) 유입의 영향이 크므로, 이 문제 해결을 위하여 실현가능한 단기방안 뿐만아니라 중·장기 방안도 제시되어야 하므로 하수도 부분까지 연계하여 공간적 제한을 받지 말고 검토 바람

○ 묵동천

하수배제 방안에 대하여 하수도 기본계획과 연계 검토

고가 및 교량 등에서 유입되는 비점오염원 관리 및 처리방안 검토

사업 시행시 여유고와 단면부족 문제가 발생할 수 있음에 유의

○ 성내천

고지배수로 악취가 심하여 2~3년에 1번 준설하나, 오염된 준설토의 반출도 어려운 실정으로 이에 대한 처리문제가 가장 중요함

· 고지배수로 토사 유출 문제를 위한 다양한 방안 제시 및 실현가능한 계획 수립(잠실수중보 하류로 고지배수로 연장, 신천펌프장 유수지 활용 등)

성내천 하류부의 복잡한 지장물 처리 문제를 고려하여 검토

향후 수질이 좋아지면 전망데크 등 친수공간 확충계획도 필요

※ 착수보고 사진

□ 향후 계획

○ ‘18. 2. : 중간보고 (기본계획 구상안 및 기본설계 추진계획)

붙임 : 보고자료 및 회의록.  끝.