문서번호	정수시설과-7659
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이해승		代이해승	09/21 차윤기
협 조
	주무관			윤충용

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2017년 정수지 내부 방수방식 공사 자재구매 계획

2017.  9.

광암아리수정수센터

[정수시설과]

2017년 정수지 내부 방수방식 공사 자재구매 계획

우리정수센터 2017년 정수지 내부 방수방식 공사와 관련하여 소요

되는 자재를 아래와 같이 구매하여 방수방식 공사 시공에 만전을

기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□  상수도사업본부 시설관리과-372호(2017.1.12.) : 상수도시설물

내부방식 공법 선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 개정(안)

Ⅱ		그간 추진 경위

□ 2017.02.01. : 정수지 내부방식 공사관련 부위별 계열공법 자료제출(본부)

□ 2017.02.14. : 사업추진 및 기술심의위원회 개최계획 수립

□ 2017.02.14. : 사업참여 공고의뢰(시,상수도,지자체)

□ 2017.03.20. : 사업참여 결과(사업소)

□ 2017.04.05. : 기술심의위원회 개최결과(사업소)

□ 2017.04.14. : 신기술활용심의요청(본청기술심사담당관)

□ 2017.06.16. : 계약심사 의뢰(본청 계약심사과)

□ 2017.07.11. : 계약의뢰(본청 재무과)

Ⅲ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2017년 광암정수장 정수지 내부 방수방식 공사(#10호지)

□ 공사기간 : 2017. 8. 8 ~ 12. 30

□ 공사내용 : 방수방식 및 표면처리 등(9,527㎡)

□ 소요예산 : 1,068,409천원(공사비 489,076천원, 관급자재 579,333천원)

Ⅳ		공법선정 결과

공 법	품 명	규 격	단위	수 량	구매업체	비 고
특 허	제트 스프레이 도막	JSP	㎡	6,101	*******
신기술	고분자수지계 방수방식패널	Aquwel panel	㎡	3,426	******

※ 『2017년 정수지 내부 방수방식공사 공법선정 기술심의위원회 개최결과』

Ⅴ		추진현황

□ 신기술과 일반공법 분리시공으로 발생할수 있는 하자 귀책사유 해소와

조달 우수제품 구매로 예산절감

□ 2017년 기술심의 위원회 공법선정된 신기술 업체인 ㈜세진SMC로부터       우수조달물품을 조달청에 자재구매 및 현장시공까지 시행

※ 『우수조달물품 알림』 본부시설관리과-7446(2015. 10. 08)호 관련

Ⅵ		향후일정

□ 2017.09.25. : 패널 Aquwel panel 자재 조달구매의뢰(행정관리팀)

□ 2017.10.01. ~ : 조달구매 계약 후 현장여건에 따라 분할 납품

붙임 : 1. 우수조달물품 관련공문 각 1부.

2. 조달청 우수제품 등록내역 1부.        끝