문서번호	도로보수과-9441
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	09/21 신응수
협 조
	주무관			이상호

2017년 제설자재 확보계획

2017. 9.

북부도로사업소

[도로보수과]

2017년 제설자재 확보계획

‘17/18년 동절기 강설에 대비하기 위하여 우리 사업소에서 필요한 제설용 자재에 대한 사전 준비 및 관리에 철저를 기하고자 함.

1		제설대책 개요

□ 제설기간 : 2017. 11. 15. ~ 2018. 3. 15.(4개월간)

□ 제설노선 : 14개 도심 주요노선 44.60㎞

□ 제설자재 확보 현황

(톤)

구 분	사업소자재				비축자재		비고
	합 계	사업소 창고	전진기지 (북악터널)	상암동 공터	합계	구기터널
합 계	1,167	797	20	350	500	500
염화칼슘	330	170	0	160	500	500
소 금	647	527	20	100
친 환 경	190	100	0	90			고상

2		제설자재 확보계획

□ 제설자재 추가확보 계획

○ 서울시 계획 : ‘17/18년 목표량 1,438톤

(톤)

구 분	목 표 량	기 확보량	추가 확보량(30%)	비고
합 계	1,438	1,167	870(310)	비축자재 500톤 별도보관
염화칼슘	575	330	400(120)
소 금	576	647	400(120)
친 환 경	287	190	70

※ 납품방법 : 2017.12.31. 이전 30%, 2017.12.31.이후 70% 납품

□ 제설자재 배치 계획

(톤)

구 분	배치 계획
	계	사업소	전진기지	테니스장	구기터널
합 계	1,477	627	190	350	310
염화칼슘	450	100	70	160	120
소 금	767	447	100	100	120
친 환 경	260	80	20	90	70

○ 상암동공터 → 테니스장 (350톤)

- 2017.11.15. 까지 배치 완료

○ 신규 구매 물량 (870톤 중 310톤)

- 2017.12.31. 까지 납품받아 구기터널에 창고 내 적치.

○ 신규 구매 물량 (870톤 중 560톤)

- 비축공간이 부족하므로 제설종료 이후 소모량에 따라 빈공간에 배치

3		향후 추진계획

○ 제설자재 배치 및 보관 상태 확인 철저.

○ 강설량와 제설자재 소모량에 따라 제설자재 추가 납품 보관.

붙임 : 서울특별시 도로관리과 제설재 확보 계획 공문 1부.  끝.