문서번호	도로관리과-15655
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도로굴착관리팀장	도로관리과장		안전총괄관
엄태용	오석관	배광환		09/22 이진용
협 조
	주무관		최현

동공탐사용역 협상 결과보고(3단계)

2017. 9.

안전총괄본부

도로관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

동공탐사용역 협상 결과보고(3단계)

「2017년 노면하부 동공탐사용역(3단계)」제안서평가 위원회에서 우선협상 대상자로 선정된 업체와 협상을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 제안서평가위원회 개최결과

○ 일    시 : 2017.09.05.(화) 14:00~18:00

○ 장    소 : 서울시청 청계별관 13층 건축부 회의실

○ 평가위원 : 이성기 위원장 외 6명(참관․입회 : 시민감사옴브즈만 1명)

○ 제안서평가 결과 : (우선협상대상자) 광성지엠㈜

- 2순위 업체 : 셀파이엔씨㈜,  3순위 업체 : ㈜탑지오이엔지

4순위 업체 : ㈜지오메카이엔지

※ 협상 부적격 업체 : ㈜지오스캔(제안서 평가 불참)

□ 기술협상 결과(주요내용)

○ 협상기간 : 2017.09.11.(월) ~09.20.(수)

○ 협상 주요내용

추가과업 및 우선협상대상자 제안	검토의견
▶ 목표동공 246개소 (※ 발주기관 제시 동공 140개소 이상)	▷ 반영
▶ 추가과업 - 도로함몰 매뉴얼 작성	▷ “굴착복구구간 포장하부 시험탐사 실시”로 수정반영 - 굴착복구 하자기간 만료전 시험탐사를 실시하여 지반 안정성 확인하고 굴착복구 하자점검시 적용 가능성 검토 ※ 도로함몰 매뉴얼은 자체 작성 완료됨
▶ 추가제안 - 하수관로 배면탐사 장비이용 동공위치 및 관로 손상상태 파악	▷ 동공내부 흙의 유실 속도 실험으로 수정 반영 (실험동공수 당초 : 1개 → 변경 : 3개) - 동공 내부에 일정시간 물 주입과 빠짐을 반복하여 토사유출 또는 동공확장 여부를 확인하여 강우, 지하수 등의 영향과 흙의 유실속도 등을 파악함으로써 동공이 발달해 도로함몰로 이어지는 과정 연구 ※ 하수관로 배면탐사용 장비는 주파수대가 2Ghz로 가탐심도가 30cm 내외로 하수관 배면의 동공 이외에는 탐사가 어려울 것으로 판단되므로 “동공내부 흙의 유실 속도 실험” 대상 동공 수량을 2개소 추가하는 것으로 수정 반영
- GPR 탐사 테스트 베드 구축 및 GPR 장비 수리센터 운영	▷ 테스트 베드 제공으로 수정 반영 - 품질시험소에서 보유하고 있는 장비 등의 성능시험을 위하여 테스트 베드 사용 ※ 업체의 테스트 베드 구축 및 장비 수리센터는 서울시 동공탐사용역과 직접적인 관련이 없으므로 서울시의 요청시 테스트 베드 사용이 가능토록 수정 반영
- 동공 자동검출 프로그램 개발	▷ 유전율 변화 실험으로 수정 반영 - 매질의 유전율을 결정하는데 주요 인자인 노면의 온도 및 함수비 사이의 상관성 파악하여 동공의 심도 파악의 정확성을 향상시키기 위한 실험 ※ 미국 센트럴 플로리다 대학 연구진과 협업하여 동공탐사 분석프로그램 개발중이므로 수정 반영
- 주변 현황 및 매설물 등을 파악하여 동공발생 원인분석	▷ 동공성장 모니터링 실험으로 수정 반영 - 일반복구 및 관찰대상 동공의 규모 및 토피의 변화를 주기적으로 관찰하여 동공의 성장속도를 예측하는 실험으로 차량형 GPR 탐사장비를 활용하여 동공에 대한 모니터링을 수행하고 시간경과에 따른 동공의 규모 및 등급변화를 관찰 ※ 협상대상자가 추가제안한 동공발생 원인분석 방법은 주변 현황 및 지하 매설물도 등으로 동공발생 원인을 예측하는 방법이므로 정확한 원인규명이 어려우므로 동공성장 모니터링 실험으로 수정반영

□ 협상결과

○ 목표동공 246개소(탐사연장 465㎞)

○ 추가과업

- 동공내부 흙의 유실 속도 실험

- 유전율과 노면온도, 함수비와의 상관성 연구

- 동공성장 모니터링 실험

- 굴착복구 구간 시험탐사

- 용역기간내 테스트 베드 제공

□ 행정사항

○ 기술협상 결과 계약 담당부서(재무과)에 통보 및 계약의뢰.

붙임  1. 협약서 및 기술협약서 각 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.