문서번호	서울특별시농업기술센터-14860
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기획홍보팀장	농업교육과장	농업기술센터소장
임영준	이연미	김종비	09/25 권혁현
협 조
	주무관		주재천
	주무관		홍선옥

장애인용 승강기 구매설치 계획

2017. 9.

서울시농업기술센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

장애인용 승강기 구매설치 계획

우리센터에 적합한 장애인용 승강기(수직형휠체어리프트)를 구매설치하여 장애인·노인·임산부 등이 안전하고 편리한 사회활동 참여와 복지증진에 기여하고자함.

1		관 련 근 거

□ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제7조 및 8조

2		승강기 현황

□ 설치현황                                                (2017.9월현재)

승강기 종류	규 격	수량	설치년도	비고
경사형휠체어리프트	형 식:가이드로프식 적재하중:250kg	1대	2005.9.7	내용연수: 8년

□ 운영현황

○ 안전을 고려 승강기유지관리업체에 위탁하여 유지관리중이며 사용  빈도는 많지 않음

○ 적재하중이 250kg으로 요즘 많이 사용하고 있는 전동식휠체어  탑승은 어려움

3		개 선 방 안

□ 기존 승강기는 내용연수가 경과되었고 사용빈도가 적으며 요즘 많이 사용되는 전동휠체어 탑승도 어려워 이에 적합한 승강기 선정 필요

□ 기존 승강기가 설치된 계단은 비상계단으로 사용이 필요하며 실내보다는 접근성이 좋은 건물외벽에 설치하여 건물 활용도를 높이는 방안 검토

□ 승강기 개선방안(기종 선정) 회의 개최

○ 일시 : 2017. 9.  11.(월) 09:00~10:00

○ 장소 : 농업기술센터 소장실

○ 참석자 : 8명(농업기술센터소장, 농업교육과장, 기술보급과장, 주무팀장)

○ 안건 : 우리센터에 적합한 승강기 기종 선정

○ 결정안 : 『장애인용 수직형리프트』를 청사외벽에 설치

※ 붙임 : “장애인용 승강기 기종 선정” 자료 참조

4		세부 추진계획

□ 설치개요

○ 설치위치 : 청사우측(주차장측) 외벽

○ 수량 및 제원

- 장애인용 수직형리프트 1대

- 구동방식 : 로프식 간접유압 방식

- 전격속도 : 7m/min(사용중량 340kg 적재시 분당속도 기준)

- 전원 : AC220V, 60Hz, 단상

- CAGE DIM. : 950(W)×1,450(L)×1,130(H)

- 승강로 외벽 : 1,600(W)×1,600(D)×4,000(H)이내

○ 소요예산 : 40,000천원(승강기 구매설치, 건축·전기·통신공사비 포함)

□ 설치방법

○ 경쟁입찰로 설치업체 선정 시행

○ 참가자격

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록자격등록규정에 의하여 G2B 분류번호 10자리 2410169601(휠체어리프트)를 제조물품으로 입찰참가 등록하고, 건설산업기본법 제9조에 의한 승강기설치공사업(업종코드0028)으로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제6조에 의거하여 중소기업청 고시「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」에 따라 직접생산확인증명서 [휠체어리프트(2410169601)]로 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함]를 소지하고 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업 확인서(유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 중소기업

5		추 진 일 정

□ 2017.09.21.~09.29 : 계약심사 의뢰

□ 2017.10.10.~10.31 : 계약 및 구매 설치

6		행 정 사 항

□ 계약심사과에 계약심사 의뢰

□ 예산과목 : 시민교육을 위한 기반확충, 시설비

붙임 : 1.원가계산서1부, 2.구매설치 지침서 1부(별도 첨부). 끝.