문서번호	현장민원과-13821
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		이상봉	09/25 代박성주
협 조
	주무관			정지훈
	주무관			홍헌철

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

『2017년 겨울철 수도계량기 보호함』

벽체형 PE보온재 설치 계획

2017. 09.

강동수도사업소

현장민원과

벽체형 PE보온재 설치 계획

2017년 겨울철 수도계량기 동파 선제적 예방을 위한 벽체형 PE보온재 구매․설치를 추진하여 동파 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍ 2017년 겨울철 수도계량기 벽체형 PE보온재 구매 설치 계획

(계측관리과-5664호, 2017.08.08.)

□ 추진내용

❍ 벽체형 계량기함 PE보온재 구매 및 설치

- 설치 예정 세대 : 3,335세대

‣ ********************************

‣ ***************************************

※ 현장 설치 과정에서 설치 공간 부족 등 설치 불가 세대 발생시 타 지역 추가 설치

- 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

‣ PE보온재 구매시 설치 및 폐기물 처리비 포함 계약

‣ 아파트 및 연립(빌라) 등 다양한 규격에 설치 가능

- 소요예산 : 62백만원

※ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 징수 및 수용가관리비, 수선유지교체비

❍ 업체선정 : **********

- 선정방법 : 사업소 구매 선정위원회 검토 및 검침직원 선호도 조사 선정

‣ 사업소 구매 선정 심사위원회 검토 선정

• 사업소 4~5급 6명(위원장 : 소장)의 업체별 제품 특징, 시공경력, 물품 가격 등 전반적인 사항을 검토하고 선정 위원 상호간 협의를 거쳐 업체 선정

‣ 검침직원(시설공단) 선호도조사 결과 : 그린계기(주) 선호도 우세

• 참여인원 33명 : 그린계기 31명, 신우산업 2명

※ 시설공단 상수도지원처-9071호(2017.09.06.) 선호도 조사 결과

‣ 제품현황

항목	㈜ 그린계기	신우산업(주)	태화금속
단가	18,450	16,700	18,970
특징	‧투명창을 통한 검침 가능 ‧버튼을 누르면 15초간 LED 점등 ‧현장 타공 시공	‧투명창을 통한 검침 가능	‧투명창을 통한 검침 가능 ‧버튼을 누르면 15초간 LED 점등
사진

- 선정사유

‣ *************************************************************************************************************

************************************************

□ 향후계획

❍ 현장조사 : 2017. 9. 25.(월) ~  9. 28(목) 설치업체와 합동 조사

- 아파트 관리실 등과 설치일자 및 협조사항 등 사전 협의

❍ 조달구매 의뢰 : 2017. 9. 26.(화) 까지

❍ 현장설치 : 2017. 11. 8.(수)까지

- 현장설치 시 폐기물처리 등의 민원이 발생하지 않도록 감독 철저

❍ 검수 및 대금 지급 : 2017. 11. 15(수) 까지

붙임  1. 벽체형 보온재 구매지침서 1부.

2. 2017년 벽체형보온재 설치대상(강동) 1부.

3. 동파방지 PE보온재 구매 관련 선정위원회 결과 보고(기안문) 1부.

4. 동파방지 PE보온재 구매 관련 선정위원회 결과(내용) 1부.

5. 동파방지 PE보온재 구매 관련 선정위원회 심의 의결서 1부.  끝.