문서번호	급수운영과-25953
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
주은선	유명은	김정수	09/25 이인걸
협 조
	시설관리과장		고신석
	주무관		代강은영
	주무관		박경원
	주무관		김창섭
	주무관		김효경
	주무관		홍성철

중블록별 유수율 목표관리 계획

2017. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

중블록별 유수율 목표 관리 계획

금년 유수율 목표(94.3%)에 근거하여 중블록별 유수율 목표를 설정․관리하여 중블록별 유수율 목표달성에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ ‘17년 6월말 누계 유수율 현황

○ 중블록별 유수율 및 담당자                       <단위 : %>

구분	계	양천구			구로구						강서구
		목 동 1	신 정 1	신 월 1	신 정 2	신 정 3	신정 4․․․6	금 천 1	독산	대 방 4	신 월 2	목 동 2	목 동 3	목 동 4	화곡	우장산
목표	94.3	95. 81	99. 46	92. 77	87. 42	91. 61	98. 23	93. 29	93. 68	92. 68	89. 17	98. 73	91. 18	97. 62	96. 88	96. 97
유수율	95.19	98. 88	98. 54	93. 76	87. 6	83. 32	86. 54	99. 72	92. 85	92. 22	81. 93	99. 56	90. 41	98. 66	99. 95	100. 02
담당자		여수현	이슬	이상욱	박경원	김창섭	박경원 김효경	박경원	이용호	이용호	홍성철	손현정	이동섭	박성자	윤원영	윤원영

※ 사업소 총괄(공급량분야) : 주은선, 정수용

Ⅱ		추진방향

□ 중블록별 유수율 목표관리제 시행

□ 중블록별 유수율 편차 해소로 정확도 개선

□ 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(월15회 이상 시설관리과 기시행)

Ⅲ		중점추진계획

□ 과학적인 중블록 유수율(공급량) 분석 : 매월

○ 유량감시 시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석 관리

▶ 유량감시 시스템 공급량은 본부에서 매월 통보하는 공급량(보정량 포함)과            일치되도록 입력 관리

▶ 본부지정 표준 보고서식에 의한 체계적인 공급량 증․감 원인분석

□ 유수율 편차 해소 추진

○ 현장 블록 경계와 전산시스템(GIS, 인포시스템) 수전일치 작업 실시

▶ 2017. 10. 31까지 정비 예정

○ 유수율 과대․저조 중블록 특별관리로 유수율 향상

▶ 특별 관리 대상 : 유수율 100% 이상, 유수율88.87% 미만

- 유수율 과대 : 우장산중블록(100.02%)

- 유수율 과소 : 신정2(87.6%),신정3(83.32%),신정4․6(86.54%)

신월2(81.93%)

• 상수도관로 및 제수변(퇴수, 소화전), 하수맨홀 누수 점검               등 공급량 증가원인 조사

Ⅳ		행정사항

□ 중블록별 일일 공급량 증․감 원인 분석 등

○ 유량감시 시스템→유량감시시스템→강서수도사업소→유량계별 등 검색

□ 매월 15일 이전 전월 공급량 증∙감 원인 분석 보고

⇒ 본부 누수방지과에 보고.  끝.