문서번호	현장민원과-15248
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	현장민원과장
박대훈		정상호	09/26 지선병
협조

3회 이상 동파 수전 점검 결과에 따른

반복동파 수용가 동파예방 조치 계획

2017. 9.

북부수도사업소

(현장민원과)

3회 이상 동파 수전 점검 결과에 따른

반복동파 수용가 동파예방 조치 계획

최근 5년간 3회 이상 동파 수전(40세대)을 일제히 점검하고, 그 결과 보온미비 계량기에 대한 동파 예방 조치 계획을 수립․시행코자 함.

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ ’17년 수도계량기 반복동파수전 점검 및 조치계획(계측관리과-5322, ’17.7.24.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 최근 5년간 3회 이상 동파수전 40세대

(단위 : 세대)

구 별	계	가정용	공공용	일반용
계	40	6	16	18
강북구	15	2	3	10
도봉구	11	1	6	4
노원구	14	3	7	4

※ 공공용 : 구청에서 관리하고 있는 공원 음수대에 공급하는 계량기

○ 점검기간 : ’17. 9. 18.(월) ~ 9. 21.(목)

○ 점 검 자 : 현장민원과 직원 13명(1인당 3세대)

○ 점검내용 : 수도계량기 보온실태 현장 점검

Ⅱ		점검결과

□ 보온불량 : 18세대(보온재불량 16, 심도부족 2)

□ 기    타 : 22세대(보온 양호 21, 폐전 1)

<구별 계량기 보온 실태>

(단위 : 세대)

구 별	계	양호	보온불량		폐전
			보온재불량	심도부족
계	40	21	16	2	1
강북구	15	9	4	1	1
도봉구	11	2	8	1
노원구	14	10	4

Ⅲ		조치계획

□ 계량기 보온재 불량 세대 보온조치 : 공사부서[10.20.(금) 까지]

○ 보온재불량(16세대) : PE보온재 설치

○ 심도부족(2세대)    : 계량기 보호통 교체 공사

□ 계량기 보온재 양호 세대 보온조치 : 현장민원과[10.25.(수) 까지]

○ 3회 이상 계량기 동파임을 감안하여 뽁뽁이 등 추가 보온조치

□ 계량기 사용주체에게 관리 협조 안내 : 급수사용자[10.27.(금) 까지]

○ 급수사용자(일반세대, 공공기관 등)에게 겨울철 수도계량기

동파 방지를 위한 협조요청 안내문 발송

□ 계량기 보온실태 최종 확인 : 현장민원과[11.30.(목) 까지]

○ 계량기 보온재 불량세대는 보온조치 완료 확인, 양호세대는 추가 보온조치 및 보온재 이상 유무를 재확인

Ⅳ		행정사항

□ 계량기 보온재 불량 세대 보온조치 결과 제출 : 10.23.(월) 까지

○ 급수운영과, 시설관리과에서는 계량기 보온재 불량세대 보온조치를

완료하고, 아래 서식에 의거 현장민원과로 제출

<제출서식>

연번	주 소	성명	구경(mm)	보온불량 사유	조치결과	조치일

□ 계량기 보온재 조치결과 보고 : 10.31.(화) 까지(계측관리과)

붙임 1. 3회 이상 반복동파 수전 점검결과표 1부

2. 점검결과보고서 10부. 끝.