문서번호	주거정비과-14832
결재일자	2017.9.28.
공개여부	대시민공개

주무관	재정비사업2담당	주거정비과장	도시환경국장
신창호	황인수	김재열	전결 09/28 최태규
협 조
	재정비사업1담당			강우균
	재개발1담당			노상훈
	재개발2담당			임상수
	재건축담당			최연우

- 2017 추석 연휴 대비 -

정비구역 내 공가 합동점검 결과 보고

2017.09.

도시환경국

주거사업과

- 2017 추석 연휴 대비 -

정비구역 내 공가 합동점검 결과 보고

2017년 추석 연휴를 맞이하여 구청과 지구대(파출서), 조합 등이 합동으로 정비구역 내 공가점검을 실시하고 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공가점검 개요

□ 점검기간: 2017.09.11.(월) ∼ 2017.09.22.(금)

□ 점검대상: 16개 정비구역 내 공가 322동

□ 점검방법: 구역담당·지구대(파출소)·조합(추진위원회) 합동 점검

Ⅱ		주요 점검내용

□ 출입구 폐쇄 및 시건장치 적정 여부

□ 건축물의 구조적 위험 여부

□ 담장,축대 등 부대시설의 안전성 여부

□ 단전, 단수, 가스차단 여부

□ 노숙인 출입 여부

□ 쓰레기 적치 등 주변환경 저해요인 발생 여부 등

Ⅲ		점 검 결 과

□ 구역 수 및 공가 수 변경

○ 기존 16개 구역 322동 ⇒ 변경 17개 구역 321동

※ 구역 추가: 동선2재개발

○ 공가 수 변경 사유

- 공가 제외: 22건

➥ 구역해제로 인한 공가 제외 11건(장위9, 장위11, 석관1재건축)

➥ 주민거주로 인한 공가 제외 10건

➥ 건물 파손으로 인한 공가 제외 1건

- 신규 공가 발생: 동선2구역 재개발 1건 등 21건

□ 점검 적출사항

구 역 명	공 가 수			세부 적출사항
	점검 전	점검 후		계	수도, 전기, 가스 미차단	폐가구 방치	개구부 미폐쇄	노숙인 출입	쓰레기 적치	화재 발생 등 위험 요인	담장, 축대 등 붕괴 위험	부속물 낙하 우려	건축물 붕괴 우려
계	322	321	(감 1)	58	-	5	9	-	18	-	10	8	8
길음5	1	1		1					1
길음역세권	25	26	(증 1)	1							1
동선1	2	2		4			1				1	1	1
동선2	0	1	(증 1)	-
동소문2	7	7		-
석관1	6	0	(감 6)	-
성북2	27	28	(증 1)	3			3
신길음	108	108		3					2		1
신월곡1	41	41		2			1		1
안암2	1	1		-
장위10	2	2		-
장위11	4	0	(감 4)	-
장위3	67	77	(증10)	21		3	3		14		1
장위6	1	1		1							1
장위9	1	0	(감 1)	-
정릉7	1	1		1		1
정릉골	28	25	(감 3)	21		1	1				5	7	7

Ⅳ		점검결과 조치

□ 위험요소가 있는 건물은 위험요소 제거 및 위험요인 해소시까지 수시로 안전점검과 순찰 실시 및 건물주(관리자)에게 안전조치토록 안내

□ 개구부 미폐쇄, 시건장치 불량 등 경미한 사항은 조합에서 조치토록 통보

□ 수도,전기,가스 미차단 건물은 기존 사용자에게 조치토록 안내

□ 적치된 쓰레기는 해당 동 및 청소행정과에 조치토록 통보

첨부  1. 정비구역 내 공가 점검표 1부.

2. 공가점검 사진대지 1부.  끝.