문서번호	현장민원과-21002
결재일자	2017.9.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	★강서수도사업소장
김영일		이원철	09/29 이인걸
협 조
	주무관			박정심
	주무관			김명환

서울시 시설공단 관리소 지도점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.09

관리소 지도점검 결과 보고(교체)

▢ 점검기관 : 강서수도사업소

▢ 점검대상 : 남부관리소

▢ 점검일시 : 2017. 9. 26 ~ 9. 28(3일간)

▢ 점 검 자 : 현장민원과 김영일외 2명

▢ 점검해당기간 : ‘16. 7. 14~ ’17. 7. 13

▢ 현 황

1. 수도계량기 교체작업

구 분	작업내역	요구(건)	교체(건)	미교체(건)
소형	소 계	47,937	44,875	3,062
	만기교체	45,482	42,470	3,012
	폐전철거	2,087	2,087	-
	동파교체	368	318	50
	기타교체	-	-	-

2. 교체반 인력운영 및 작업실적

연번	작업자	근무기간	교체(건)	폐전(건)	역지변(건)
계			42,470	2,087	7,064
1	김용원	16.7.14~'17-7.31	4,075	359	887
2	김형석	17.2.15~'17.7.31	2,572	43	231
3	박민준	16.7.14~'17-7.31	3,713	265	865
4	백철우	16.7.14~'17-7.31	4,309	208	476
5	양봉직	16.7.14~'17-7.31	3,928	224	435
6	왕금태	16.7.14~'17-7.31	4,369	251	1,091
7	윤대원	17.2.10~'17.7.31	2,309	42	1
8	이중원	17.2.15~'17.7.31	2,607	8	38
9	전기섭	17.2.10~'17.7.31	2,166	40	43
10	전태욱	16.7.14~'17-7.31	2,287	44	124
11	정태연	16.7.14~'17-7.31	4,341	247	1,040
12	최강립	17.2.15~'17.7.31	604	308	8
13	고현석	16.9.19~'16.11.16	662	-	265
14	김동훈	16.9.19~'16.11.16	794	-	138
15	이상천	16.9.19~'16.11.16	701	-	245
16	최영환	16.9.19~'16.11.16	794	-	379
17	박봉옥	16.9.19~'16.11.16	803	-	394
18	조성민	16.9.16~17.2.15	765	41	274
19	김상빈	16.9.19~16.10.24	231	-	53
20	김대운	16.10.24~16.11.16	344	-	74
21	김용석 등		96	7	3

*참고 : 교체 = 만기+동파+기타, 역지변=역류방지밸브 설치 및 교체

3. 수도계량기 수불(서울시설공단)

○ 16년도

(단위 : 개)

연번	일 자	①기존잔량	②인수량	③확보유량	④수령누계
1	16. 7.13	2,604		2,604	2,604
2	8.18		30	30	2,634
3	8.25		2,809	2,809	5,443
4	9.21		800	800	6.243
5	9.23		24	24	6.267
6	9.29		2,406	2,406	8,673
7	10.14		2,660	2,660	11,333
8	11.3		2,592	2,592	13,925
9	11.10		400	400	14,325
10	11.15		2,135	2,135	16,460
11	12.7		1,005	1,005	17,465
계		2,604	14,861	17,465

(단위 : 개)

연번	일 자	①기존잔량	②인수량	③확보유량	④수령누계
1	17. 3. 2			2,580	2,580
2	3.16			3,202	5,782
3	4.3			2,550	8,332
4	4.17			2,800	11,132
5	4.26			2,530	13,662
6	5.18			2,560	16,222
7	6.2			2,642	18,864
8	6.19			2,724	21,588
9	7.6			4,285	25,873
10	7.26			2,135	28,008
11	8.10			2,412	30,420
12	8.27			600	31,020
13	9.6			2,625	33,645
14	9.19			3,470	37,115
계				37,115	37,115

▢ 점검결과

1. 관리소 업무분장 사항 (내용은 별도첨부)

○ 적정( ○  ),  부적정(    )

○ 부적정인 경우 사유 및 조치요구사항

-

2. 대행업무처리지침 미 이행 사항

○ 업무 지침상 구경이 큰 수전 및 독립수전을 우선적으로 교체하여야 하고, 공동         주택 등의 자 계량기는 가능한 우천 시 교체하는 등 작업효율을 높일 수          있는 방안을 강구하도록 하였지만,

- 금년 만기 교체수량이 많다는 이유로 우선 적은구경(15mm), 공동주택           자 계량기 위주로 교체작업 실시함 (15mm외 다른 구경 교체실적 저조함)

○ “공단”은 계량기 창고 전담자를 지정하여 관리하여야 하고, 신품 계량기          등 자재의 사용은 분실이나 훼손 등의 사고발생 (신품계량기분실 3건)

- 17.7.26일 17-106334, 16.12.8일 d16********, 16.11.16일 d16-260124

○ 역류방지밸브는 만기 교체시 역류변도 함께 설치토록 하였지만 소출수, 장애,         시간이 많이 소요된다는 사유로 역류변 설치율(약16%)이 극히 저조함

- 만기교체량 42,470건, 역류방지밸브 설치 7,064건 (설치율 16%)

3. 교체요구 미교체 사유(소형)

구 분	공가	옥내관 노 후	수용가 거 부	심도장애	밸브고장 등	재개발	기교체 (설
소 계	16,216	8,875	2,574	4,458	3,106	1.592	1.457
만기교체	966	375	74	1,108	313	176	-
폐전철거	-	-	-	-	-	-	-
동파교체	-	-	-	-	43	-	7
기타교체	-	-	-	-	-	-	-
역지변설치	15,250	8,500	2,500	3,350	2,750	1,416	1,450 (제외포함)

※ 심도장애, 밸브고장 등 서울시에서 정비를 요하는 건은 별도작성

4. 민원접수 및 처리결과 : 건별 세부내용은 별도 첨부

기간	민원접수건수
	계	불친절	소출수	누수	기타
계	10		5	1	4
2016.7~12월	5		2	1	2
2017.1~7월	5		3		2

5. 물품 관리실태 : 붙임5 물품 보유 현황과 일치할 것

품명	규격	수량	관리상태			비 고
			적 정	부적정	없음
책상	1600*1200*720	1	○			16년자산취득
의자	접의식	7	○			16년자산취득
이동서랍	400*750*620	1	○			16년자산취득
지문인식기	kms-7000	1	○			16년자산취득
방화벽	seculmf2 50	1	○			16년자산취득
허브	ciscosg95d-08	1	○			16년자산취득
전기히터	740*265*680	1	○			16년자산취득
전자렌지	ms23f01taw	1	○			16년자산취득
세탁기	WA10J5710SY	1	○			17년자산취득
냉장고	FR-G244PDW	1	○			17년자산취득
옷장	W900*D520*H1800	12	○			17년자산취득
컨테이너		1	○			17년자산취득
에어콘	DOZ-S06GMF	1	○			17년자산취득
tv	UN43K5110BFXKR	1	○			17년자산취득

※ 16년, 17년 구입한 물품에 대한 보관 및 관리상태 양호함

6. 기  타

○ 수범사례 :

- 수도계량기 교체과정에서 발견되는 옥내누수 수용가에 대하여 누수안내 및 요금           감면 제도 홍보

○ 점검부서 종합의견 :

- 만기목표 교체량이 많음에도 초과근무를 실시 적극 교체함으로 금년도 목표달성이          가능할 것으로 사료됨. 끝.