	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	10월중 소방용수시설 및 일제조사 일정 계획

1. 재난관리과-1344(2017.09.27.) 『2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』과  관련입니다.

2. 우리119안전센터 10월중 소방용수시설 일제조사 일정 계획을 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2017. 10. 09 ~ 11. 09.(각팀 주간근무시)

1) 1팀 조사기간 : 10.23 ~ 10.26

2) 2팀 조사기간 : 10.09 ~ 10.12

3) 3팀 조사기간 : 11.06 ~ 11.09(10월주간근무 3일간 긴급구조훈련관련)

나. 조사대상 : 소방용수시설 495개소 (급수탑 1개,다용도 3개,사설48개 포함)

※ 비상소화장치함 11개 조사병행(고장소화전 8개, 노후소화전 66개)

※ 다용도 소화전 3개 점검금지(수도사업소에서 관리유지).

다. 조사방법 : 주간근무자 근무일 일제조사(비번자 대기)

라. 감독자 및 조사자

1) 안전책임 및 확인감독 : 센터장, 1 ․ 2 ․ 3팀장

2) 1팀조사자 : 1조(강성운, 고병수, 남기선), 2조(정진해, 조  국)

3) 2팀조사자 : 3조(김광원, 김현수, 김병용), 4조(신종훈, 강창희)

4) 3팀조사자 : 5조(조성주, 박석규, 김광태), 6조(이승래, 김시우)

마. 조사내용

1) 도로포장,굴착공사 등으로 인한 매몰 및 누수여부 확인

2) 전실내 토사 및 쓰레기 제거와 스핀들의 윤활유 주입

3) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 장애물 제거

4) 시민이용 불편·미흡 : 도색불량,파손,고장,소화전 캡 망실 등

5) 시민안전 위해 : 소화전 위치,환경여건 적적성,맨홀 돌출여부 등

6) 시민불쾌 초래 : 급수탑 훼손,맨홀뚜껑 소음,비상소화전함 청결 등

7) 기타 개선 필요 : 보행로 또는 횡단보도상 지상식소화전 위치 등

8) 소방행정정보시스템 기본 현황(주소, 위치도, 사진2매) 수정 조치

9) 지상식소화전 중 방수구 캡 부착 / 떨어진 연결고리는 재부착

10) 지상식소화전 주변 쓰레기 및 소방활동상 장애요인 제거

11) 노후소화전(90년이전) 상태별 등급(A급/이상없음,B급/상태양호,C급/중점관리,D급/교체필요)분류 철저조사등

붙 임   1. 2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부

.

2. 2017년 소방용수시설 일제점검 결과서 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 보고서(즉시보고) 1부.

4. 표찰발견 보고서 1부.

5. 도색 및 보온 대상 세부현황 1부.

6. 하반기 2017년도 소방용수시설 현황 1부.

7. 임시폐전 및 고장소화전 현황 1부.

8. 10월중 소방용수 일제조사 일정 1부.  끝.

담당자	조성주		3팀장	박종억		119안전센터장	09/29 김형래
협조자
시행	역촌119안전센터-4485	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 82 (역촌동55-37)	/
전화	02-352-2119	/전송	02-356-0674	/	sobangcha63@seoul.go.kr	/	대시민공개