투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 준공확인 알림(2016-0207-039)

1. 교통관리과-9413호(2016.04.08.) 및 토목부-5081호(2017.10.11.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 승인한 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 준공확인 하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장공사 교통안전시설물

원인자부담공사(노면표시)」

나. 공사위치 : 동대문구 사가정로(장안삼거리~전농동사거리)

다. 원 인 자 : 서울시도시기반시설본부(토목부)

라. 설계사/감리사 : (주)트래픽스

마. 시공사 : ㈜태경이엔지

바. (원인자부담공사)승인일 : 2016.06.07.

사. *********************

· 공사완료후 현장검수시 지적사항 처리 지연

· T-GIS 자료입력 등 제반서류 제출 지연

아. 공사관리번호 : 2016-0207-039

자. 시공현황 : ****************

· 단계별 노면표시(차선도색· 제거)작업시행 하고 확장공사구간

도로 평삭작업후 노면표시 신설시공

· ********************************************

· 재귀반사성능 측정결과

종류		연장(m)	시공후 7일 경과후 7일이내				비고
			측정일	재귀반사성능 값
				노면 건조 상태 (평균치)	측정개소	기준
백색	차선	1,786	05.26.	***	17	240	적정
	문자,기호	253
	횡단보도	2,053
	소계	5,300	-		-
황색		1,807	05.26.	***	12	150	적정

※ 원인자께서는 시공사 및 감리업체를 통해 준공 6개월 후(2018.04.18.) 1주일이내 노면표시 휘도(재귀반사도)를 측정ㆍ제출하고, 기준미달시 재시공 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 감리원 준공감리조서 1부.

2) 경찰청 제출양식 1부.

3) 준공 도면 각 1부(용량초과로 T-GIS 참조).  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),(주)트래픽스,(주)태영이엔지
주무관	민병훈		도로보수과장	10/19 이상호
협조자
시행	도로보수과-5272	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)