문서번호	시설보수과-7681
결재일자	2017.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	10/26 이인근
협조
	주무관		최승룡

『2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

백운동천 퇴적고 조사 결과 및 준설계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2017년 중랑물재생센터 차집관거 준설공사』

백운동천 퇴적고 조사 결과 및 준설계획 보고

우리 센터에서 유지관리하고 있는 백운동천(광화문광장) 차집관로 U형수로내

퇴적고 조사를 실시하고 그 결과에 대한 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2017.04.13 ~ 2016.12.31

❍ 도 급 자 : 익주건설(주) 대표 : 문영준

❍ 도 급 비 : 384,739천원

❍ 공사개요 : 준설량 : 3,207㎥

- 기계준설(주간) 1,205㎥, 기계준설(야간) 1,470㎥, 버켓준설 250㎥

- 유입동준설 222㎥, U형수로 준설 30㎥, 백운동천준설 30㎥

Ⅱ		현 장 조 사

❍ 조사기간 : 2017. 10.24

❍ 조사대상

ㆍ백운동천 광화문광장 사거리 U형수로 차집관로(B=1.2*L=100, H0.4)

Ⅲ		조 사 결 과

❍ 퇴적고 조사 결과 백운동천 평균 30㎝로 조사되며 U형수로 월류중

(추정 퇴적량 36㎥)

Ⅳ		조 치 의 견

❍ 백운동천(광화문광장 사거리) U형수로 월류로 인한 청계천 광장으로 유입시

민원 소지가 있으며, 상가 및 업무용빌딩 밀접지역으로 많은 시민들이 왕래

하고 있어 야간작업으로 시행하고자 함.

❍ 개략공사비 ; 7,670천원

- 백운동천 U형수로 준설 : 36㎥×213,056원=7,670천원

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 우리센터와 계약한  『2017년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』에          작업지시하고 소요 공사비에 대하여 추후 설계변경시 반영하여 정산 코자함

붙임서류 : 1. 백운도천 U형수로 현황 및 위치도 1부.  끝.